| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Чистка принтера Чтобы принтер работал нормально, его необходимо тщательно чистить несколько раз в году.
| Проверьте, чтобы принтер был выключен и все индикаторы на панели управления погашены. Затем выньте вилку сетевого шнура из розетки.
| Удалите бумагу из автоподатчика листов.
| Пользуйтесь мягкой щеткой для осторожного удаления пыли и грязи.
| Если наружные поверхности корпуса принтера или внутренние поверхности автоподатчика листов загрязнены, очистите их мягкой и чистой салфеткой, смоченной слабым раствором моющего состава в воде. Крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь принтера.
| Если внутренние поверхности принтера случайно оказались испачканными чернилами, ототрите чернила увлажненной салфеткой.
| Предупреждение:
| Не прикасайтесь руками к внутренним механизмам принтера.
| Предостережения:
| Никогда не пользуйтесь спиртами и разбавителями лаков и красок для очистки поверхностей принтера; эти вещества могут повредить и корпус, и другие детали принтера.
| Не допускайте попадания воды на печатающий механизм и электронные компоненты.
| Не пользуйтесь жесткими щетками и абразивными терками.
| Не обливайте внутренние части принтера смазочными маслами; непригодные масла могут повредить механизм. При необходимости смазывания проконсультируйтесь у торгового агента или пригласите для смазывания механизма аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров.
[К началу]