| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Замена устаревшего или поврежденного чернильного картриджа Иногда приходится заменять чернильный картридж до того, как он опустеет. Например, если качество отпечатков не улучшается даже после повторных чисток и выравниваний печатающей головки, то один или оба чернильных картриджа устарели или повреждены и требуют замены. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как или индикатор отсутствия чернил замигает, выполните следующую процедуру. Если или индикатор отсутствия чернил мигает или горит непрерывно, замените пустой чернильный картридж , как описано в разделе Замена пустого чернильного картриджа
| Предостережение:
| Как только вы вынимаете установленный чернильный картридж, он утрачивает свою пригодность к работе и его нельзя устанавливать вновь, даже если в нем еще остались чернила.
| Оставляйте старый чернильный картридж установленным до момента замены его новым.
| Убедитесь в том, что принтер включен. Индикатор "Сеть" должен светиться, но не мигать.
| Опустите выходной лоток и откройте крышку принтера.
| Нажмите и удержите кнопку загрузки/выдачи три секунды. В это время печатающая головка смещается в позицию замены картриджей. Индикатор "Сеть" начинает мигать.
| Приподнимите прижимную планку соответствующего картриджа. Удалите и утилизируйте пустой картридж, соблюдая правила.
| Удалите желтую уплотнительную ленту с нового картриджа и осторожно опустите картридж в гнездо держателя. Не вдавливайте картридж.
| Отожмите прижимную планку картриджа вниз до защелкивания в рабочем положении.
| Предостережение:
| После того как вы установите чернильные картриджи, не открывайте их прижимные планки вновь до тех пор, пока не потребуется замена картриджей. В противном случае картриджи утрачивают свою пригодность к работе.
| Нажмите кнопку загрузки/выдачи вновь. Принтер сдвигает печатающую головку в исходное положение и заправляет систему подачи чернилами.
| Предостережение:
| Индикатор "Сеть" продолжает мигать, пока принтер выполняет операцию заправки системы подачи чернилами. Никогда не выключайте принтер, пока индикатор "Сеть" мигает. В противном случае заправка системы чернилами будет неполной.
[К началу]