| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Пользователям России и других стран СНГ ### Пользование дополнительной оснасткой Московское представительство фирмы SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, которые возникают в результате применения любой дополнительной оснастки, оборудования или расходных материалов, кроме обозначенных как Original EPSON Products (Оригинальные продукты EPSON) или EPSON Approved Products (продукты, сертифицированные SEIKO EPSON CORPORATION). ### Информация о безопасности
| Предупреждение:
| Настоящий аппарат должен быть заземлен. Его напряжение электропитания указано в табличке на корпусе принтера. Проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало номинальному напряжению принтера.
| Важно: Провода сетевого шнура у этого аппарата имеют изоляцию следующих цветов:
| Желто-зеленый Земля Синий Нейтраль Коричневый Под напряжением
При необходимости подсоединить вилку: Так как маркировка изоляции проводов сетевого шнура может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, выполните следующие указания: Желто-зеленый провод следует подсоединить внутри вилки к клемме с буквой E или с символом заземления (G). Синий провод подсоедините к клемме с буквой N. Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L. При повреждении вилки замените сетевой шнур целиком или обратитесь за помощью к аттестованному электрику. Перегоревшие предохранители заменяйте плавкими вставками соответствующего размера и номинала по току. [К началу]