| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Технические характеристики интерфейсов Параллельный интерфейс Последовательный интерфейс USB-интерфейс Дополнительный USB-кабель Ваш принтер оснащен 8-разрядным параллельным интерфейсом, последовательным интерфейсом и USB-интерфейсом. ## Параллельный интерфейс Встроенный параллельный интерфейс обладает следующими характеристиками: ### Прямой канал
Формат данных | 8-разрядный параллельный; IEEE-1284-совместимый порт
Синхронизация | STROBE-импульс
Квитирование | Сигналы BUSY и ACKNLG
Уровень сигнала | TTL-совместимый
Разъем | 57-30360 Amphenol или эквивалентный ему разъемный соединитель
### Обратный канал
Режим передачи данных | IEEE-1284-полубайтовый (слоговый)
Совместимый разъем | 57-30360 Amphenol или эквивалентный ему разъемный соединитель
Синхронизация | См. технические характеристики IEEE-1284
Квитирование | См. технические характеристики IEEE-1284
Уровень сигнала | Уровень 1 согласно IEEE-1284
Временной режим | См. технические характеристики Refer to the IEEE-1284
[К началу] ## Последовательный интерфейс Последовательный интерфейс, встроенный в принтер, соответствует стандарту RS-423. Этот интерфейс обладает следующими характеристиками:
Стандарт | На основе RS-423
Синхронизация | Синхронный
Скорость передачи данных | Прим. 1,8 Мбит/с
Квитирование | Протокол X-ON/X-OFF и DTR
Формат слова | Информационный разряд: 8 бит Бит четности: Отсутствует Стартовый бит: 1 бит Стоповый бит: 1 бит
Разъем | 8-контактный мини-разъем по DIN
Рекомендуемый кабель | Системы Apple System Peripheral-8 (номер по каталогу M0197)
[К началу] ## USB-интерфейс Встроенный в принтер USB-интерфейс разработан на основе стандартов, указанных в Технических условиях на универсальную последовательную шину, Изменение 1.0, и Определения класса устройства типа универсальная последовательная шина для печатающих устройств, Версия 1.0. Этот интерфейс обладает следующими характеристиками:
Стандарт | На основе Технических условий на универсальную последовательную шину, Изменение 1.0, и Определения класса устройства типа универсальная последовательная шина для печатающих устройств, Версия 1.0
Скорость передачи данных | 12 Мбит/с (полноскоростное устройство)
Кодирование данных | NRZI
Совместимый разъем | USB Series B
Рекомендуемая длина кабеля | Не более 2 метров
[К началу] ## Дополнительный USB-кабель Указанные ниже технические характеристики относятся к дополнительному USB-кабелю (C83623 ).
Разъем | Штыревая часть разъема типа USB Series-A (4-контактная) Штыревая часть разъема типа USB Series-B (4-контактная)
Длина кабеля | 1,8 метра
[К началу]