| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Загрузка простой бумаги Выполните следующую процедуру загрузки простой бумаги в принтер.
| Опустите выходной лоток и вытяните из него удлинитель. Затем сдвиньте левую направляющую автоподатчика вправо настолько, чтобы расстояние между левой и правой боковыми направляющими немного превышало ширину листа вашей бумаги.
| Распушите веером стопку бумаги, затем выровняйте ее кромки легким постукиванием о плоскую поверхность.
| Заложите стопку бумаги печатной стороной вверх на подставку, упирая стопку кромкой в правый бортик автоподатчика. Затем придвиньте левую направляющую до упора в левый край стопки.
| Примечание:
| Всегда закладывайте бумагу в автоподатчик узкой стороной листов вперед.
| Проверьте, чтобы стопка лежала ниже контрольной стрелки на внутренней стороне левой направляющей.
[К началу]