| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Загрузка конвертов Во время печати на конвертах обращайте внимание на следующее: Вы можете закладывать до 10 конвертов на подставку автоподатчика листов.
| Примечание:
| Склонность к деформированию и толщина конвертов отличаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, перед загрузкой расправляйте каждый конверт до плоского состояния.
Установите регулировочный рычаг в положение "+". Для изменения установки рычага откройте крышку принтера и поставьте рычаг, как положено.
| Примечание:
| По окончании печати на конвертах верните регулировочный рычаг в положение "0", которое считается нормальным. Если вы оставите рычаг в положении "+", то на отпечатках на носителях других типов могут появляться пропуски.
Закладывайте конверты открывающимся клапаном вперед, при этом клапан должен быть снизу и закрыт, как показано ниже на рисунке. Не используйте мятых или загнутых конвертов. Перед загрузкой обязательно расправляйте клапаны конвертов. Также не применяйте очень тонких конвертов, которые могут завернуться во время печати. Через драйвер принтера задайте Простая бумага в качестве установки параметра Тип носителя. [К началу]