Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование панели управления принтера

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованных каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако, при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически будет проверять надежность картриджа.

## Использование панели управления принтера

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты Status Monitor. Для замены чернильного картриджа с помощью клавиши замены чернильного картриджа панели управления принтера выполните указанные ниже действия. Для замены чернильного картриджа или для проверки уровня чернил в картридже с помощью утилиты Status Monitor обратитесь к разделу Использование утилиты Status Monitor

| Предупреждение:

| Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

| Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. Если на вашу кожу попали чернила, то сразу вымойте запачканное место с мылом и водой. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после этого вы плохо себя почувствуете или если у вас останутся проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

| EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

| Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в соплах печатающей головки, могут высохнуть.

| Не пытайтесь перезарядить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже, если картридж будет перезаряжен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечание:

| Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже, если в другом картридже еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

| Чернила расходуются при печати документов, а также при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к разделу Правила обращения с чернильными картриджами

| Убедитесь, что принтер включен, но не печатает. После этого откройте крыщку принтера.

|  | Примечание:

|  | Вы можете определить статус работы принтера. Мигание светового индикатора ошибки означает, что в черном или цветном чернильном картридже осталось мало чернил. Когда индикатор ошибки горит непрерывно, это означает, что в черном или цветном чернильном картридже не осталось чернил.

| Нажмите на клавишу замены чернильного картриджа. Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать, а световой индикатор ошибки начнет мигать или будет гореть непрерывно. Для определения того, какой именно чернильный картридж нужно заменить, следует обратиться к приведенной ниже таблице или обратиться к утилите EPSON Status Monitor 3 (для Windows) или EPSON StatusMonitor (для Macintosh).

Индикаторы | Действия
| Замените черный чернильный картридж, если световой индикатор ошибки мигает с той же частотой, что и световой индикатор питания. Черный чернильный картридж: T007 (Стандартной емкости) T010 (уменьшенной емкости)
| Замените цветной чернильный картридж, если световой индикатор ошибки мигает вдвое чаще, чем световой индикатор питания. Цветной чернильный картридж: T008
| Замените оба чернильных картриджа (черный и цветной), если этот световой индикатор горит непрерывно.

|  | Предостережение:

|  | Не перемещайте печатающую головку руками, поскольку это может привести к поломке принтера. Всегда нажимайте на клавишу замены чернильных картриджей для перемещения печатающей головки.

| Поднимите до упора прижимную планку чернильного картриджа. Выньте картридж из принтера. Если картридж пуст, то правильно утилизируйте его. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

|  | При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакета и после этого удалите с него только желтую защитную ленту. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме, расположенной на боковой стенке картриджа.

|  | Предостережения:

|  | Перед установкой картриджа обязательно удалите с него желтую защитную ленту, так как в противном случае он может полностью выйти из строя и вы не сможете печатать.

|  | Если вы установили чернильный картридж, не удалив защитную желтую ленту, то вы должны снять этот картридж и заменить его на новый. Подготовьте новый картридж, не забыв снять с него защитную желтую ленту, после чего установите этот картридж в принтер.

|  | Не удаляйте с верхней части картриджа синюю защитную ленту, так как в противном случае печатающая головка может засориться и не сможет печатать.

|  | Не удаляйте со дна картриджа защитную ленту, так как иначе из него будут вытекать чернила.

|  | Не дотрагивайтесь до зеленой интегральной микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как в противном случае принтер не будет нормально работать и печатать.

|  | Не удаляйте зеленую интегральную микросхему с корпуса картриджа. Если вы установите чернильный картридж без интегральной микросхемы, то принтер может поломаться.

| Расположите выступы на картридже таким образом, чтобы они лежали на лапках, выступающих из основания раскрытой прижимной планки. Отожмите прижимную планку вниз до защелкивания в рабочем положении.

|  | Предостережение:

|  | Обратите внимание на то, чтобы выступы картриджа не оказались ниже лапок, выступающих из основания раскрытой прижимной планки картриджа, так как это может вызвать поломку прижимной планки.

|  | После того, как вы удалите чернильный картридж из принтера, нужно немедленно установить новый картридж. Если картридж отсутствует в гнезде, то чернила, оставшиеся в соплах печатающей головки, высохнут и головка не сможет печатать.

| Нажмите на клавишу замены чернильного картриджа. Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Эта процедура длится примерно одну минуту. После окончания процедуры зарядки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию, индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор ошибки погаснет.

|  | Предостережение:

|  | Индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс зарядки системы доставки чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор, потому что иначе зарядка чернил может не завершиться.

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая