Как сделать / Maintenance

# Чистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки)
> Использование клавиш панели управления

Если вы обнаружили, что напечатанное изображение оказалось неожиданно тусклым или что в нем пропущены отдельные точки, то возможно, что эту проблему можно решить с помощью чистки печатающей головки. Тогда вы получите уверенность, что сопла правильно разбрызгивают чернила.

Вы можете прочистить печатающую головку с вашего компьютера, для чего нужно использовать имеющуюся в программном обеспечении принтера утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки), или вы можете запустить эту процедуру с помощью клавиш панели управления принтера.

| Примечание:

| Процедура чистки печатающей головки использует и черные, и цветные чернила. Чтобы избежать излишнего расхода чернил, выполняйте чистку головки только в том случае, когда заметно ухудшается качество печати. Например, если распечатка выглядит размытой, цвета напечатаны неправильно или какой-либо цвет отсутствует.

| Чтобы убедиться в необходимости чистки головки используйте утилиту Nozzle Check (Проверка сопел). Это позволит сэкономить чернила.

| Когда мигает или горит индикатор ошибки, вы не можете чистить печатающую головку. Сначала нужно заменить соответствующий картридж.

| Не запускайте утилиты Head Cleaning или Nozzle Check пока идет процесс печати. В противном случае вы можете испачкать вашу распечатку.

## Использование утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки)

Для использования утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки) обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для пользователей Windows

Для чистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибки не горит.

|  | Примечание:

|  | Если мигает световой индикатор ошибки, вы не можете чистить печатающую головку. Сначала нужно заменить соответствующий картридж.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. Если вам нужны инструкции, то обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните на закладке Utility (Утилиты) , а потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Чистка печатающей головки) .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Индикатор питания будет мигать, пока принтер будет выполнять цикл чистки. Этот процесс занимает примерно тридцать секунд.

|  | Предупреждение:

|  | Никогда не выключайте принтер, пока мигает индикатор питания. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, щелкните в диалоговом окне Head Cleaning на Print nozzle check pattern (Напечатать контрольный шаблон для проверки сопел) , чтобы убедиться, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Ниже показаны контрольные шаблоны для проверки сопел:

| Правильный образец

| Необходима чистка печатающей головки

Если в контрольном шаблоне вы обнаружите, что в тестовых линиях пропущены какие-либо сегменты, то возможно, что вам придется повторить цикл чистки печатающей головки и снова напечатать контрольный шаблон.

Если качество печати не улучшилось после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, то выключите принтер и оставьте его в покое на всю ночь. Потом снова повторите процедуру чистки головки.

Если и после этого качество печати не улучшится, то возможно, что один или оба чернильных картриджа слишком старые или повреждены и их нужно заменить. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, обратитесь к разделу Замена чернильного картриджа

Если после замены чернильных картриджей качество печати не улучшится, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем включать принтер не менее, чем на минуту каждый месяц.

### Для пользователей Macintosh

Для чистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибки не горит.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера и щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Утилиты), а потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Чистка печатающей головки) .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Индикатор питания будет мигать, пока принтер будет выполнять цикл чистки. Этот процесс занимает примерно тридцать секунд.

|  | Предупреждение:

|  | Никогда не выключайте принтер, пока мигает индикатор питания. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда индикатор питания щелкните в диалоговом окне Head Cleaning на кнопке Confirmation (Подтверждение) , чтобы напечатать контрольный шаблон для проверки сопел и чтобы сбросить цикл чистки. Используйте контрольный шаблон для проверки того, что печатающая головка прочищена.

Если качество печати не улучшилось после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, то выключите принтер и оставьте его в покое на всю ночь. Потом снова повторите процедуру чистки головки.

Если и после этого качество печати не улучшится, то возможно, что один или оба чернильных картриджа слишком старые или повреждены и их нужно заменить. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, обратитесь к разделу Замена чернильного картриджа

Если после замены чернильных картриджей качество печати не улучшится, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем включать принтер не менее, чем на минуту каждый месяц.

[К началу]

## Использование клавиш панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью клавиш панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что индикатор питания горит и что индикатор ошибки не горит.

|  | Примечание:

|  | Если мигает или горит индикатор ошибки, вы не можете чистить печатающую головку. Сначала нужно заменить соответствующий картридж. Если в данный момент вы не хотите заменять чернильный картридж, то нажмите клавишу обслуживания, чтобы вернуть печатающую головку в ее исходную позицию.

| Нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд клавишу обслуживания.

> Принтер начнет чистить печатающую головку и индикатор питания начнет мигать. Процедура чистки печатающей головки занимает примерно тридцать секунд.

|  | Предупреждение:

|  | Никогда не выключайте принтер, пока мигает индикатор питания. В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки сопел, чтобы проверить, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Если качество печати не улучшилось после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, то выключите принтер и оставьте его в покое на всю ночь. Потом снова повторите процедуру чистки головки.

Если и после этого качество печати не улучшится, то возможно, что один или оба чернильных картриджа слишком старые или повреждены и их нужно заменить. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, обратитесь к разделу Замена чернильного картриджа

Если после замены чернильных картриджей качество печати не улучшится, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем включать принтер не менее, чем на минуту каждый месяц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая