Печать в Windows

# Увеличение скорости печати

> Общие рекомендации
> Использование индикатора Speed & Progress (Скорость и процент выполнения)
> Использование Port Configuration (Конфигурация порта) (только для Windows NT 4.0)

Для увеличения скорости печати вашего принтера следуйте указаниям, приведенным в данном разделе.

## Общие рекомендации

Поскольку печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных по сравнению с печатью с низким разрешением, то и цветная печать выполняется дольше, чем черно-белая, поскольку объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине, если вам нужно печатать с большей скоростью, то следует очень аккуратно подходить к использованию цвета.

Однако, даже, если ваш документ требует самого высокого разрешения и широкого использования цвета — например, когда вы печатаете цветоделенные пленки для типографии, содержащие цветные фотографии — скорость печати все-таки можно увеличить путем настройки других условий печати. При этом следует помнить, что изменение некоторых условий печати для увеличения скорости печати может привести к снижению качества печати.

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые взаимообратно влияют на скорость и качество печати (увеличение одного приводит к уменьшению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Меню драйвера принтера
Установки драйвера принтера | Print Quality (Качество печати) | Economy (Экономный), Normal (Нормальный) | Photo (Фотография) | Диалоговое окно Advanced (Дополнительно)
High Speed (С высокой скоростью) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Finest Detail (Мельчайшие детали) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые влияют только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню драйвера принтера
Установки драйвера принтера | Ink (Чернила) | Black (Черные) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Advanced (Дополнительно), меню Main (Главное)
Flip Horizontal* (Повернуть по горизонтали) | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Дополнительно)
Collate* (В подбор) | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Меню Paper (Бумага)
Reverse Order* (В обратном порядке) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Характеристики данных | Разнообразие цветов | Серая шкала** | Полноцветные |
Аппаратные ресурсы | Скорость системы | Быстрее | Медленнее |
Свободное пространство на жестком диске | Много | Мало
Объем свободной оперативной памяти | Большой | Небольшой
Состояние программного обеспечения | Работающие приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не используется | Используется

| * Изменяется в зависимости от драйвера принтера и от используемого вами приложения.

| ** Серая шкала означает, что при печати используются только черные чернила, обеспечивающие всю градацию теней от чисто черного цвета до чисто белого.

[К началу]

## Использование индикатора Speed & Progress (Скорость и процент выполнения)

Некоторые установки для скорости печати можно задать в диалоговом окне Speed & Progress. В меню Utility (Утилиты) щелкните на кнопке Speed & Progress (Скорость и процент выполнения) . Появится следующее диалоговое окно.

Доступны следующие установки:

#### High Speed Copies (Быстрая печать копий)

Поставьте флажок в этой клетке, чтобы включить быструю печать нескольких копий. Это ускоряет печать благодаря тому, что для печати нескольких копий вашего документа пространство на вашем жестком диске используется в качестве кэш-памяти.

#### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (Только для Windows Me, 98 и 95)

Поставьте флажок в этой клетке, чтобы вместо используемого по умолчанию порта принтера Windows разрешить использование порта принтера EPSON, который оптимизирован для использования принтеров EPSON. Это заметно ускоряет передачу данных на принтеры фирмы EPSON.

#### Использовать передачу по DMA (только для Windows Me, 98 и 95)

Если у вашего компьютера есть параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете для ускорения печати разрешить передачу по DMA. Чтобы определить, поддерживает ли ваш компьютер режим ECP и передачу по DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру.

Чтобы определить, нужно ли вам разрешать передачу по DMA, сравните сообщение, распложенное под клеткой EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) с сообщениями, приведенными в данной таблице, и выполните рекомендованные действия.

Сообщение | Действие
High Speed (DMA) Transfer enabled (Разрешена быстрая передача по DMA). | Передача по DMA уже разрешена. Щелкните на OK, чтобы закрыть это диалоговое окно.
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для более быстрой передачи данных используйте передачу по DMA). | Выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA.
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей системы не позволяет использовать передачу по DMA. Однако, если в программе настройки БИОС (BIOS Setup) вашего компьютера вы измените установку параллельного порта на ECP или на Enhanced, то, возможно, что вы сможете использовать передачу по DMA. За указаниями обратитесь к руководству по вашему компьютеру или на фирму-изготовитель компьютера. После того, как вы измените установку для параллельного порта, выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA. Примечание: Перед запуском программы BIOS Setup (Настройка БИОС), удалите драйвер принтера с помощью утилиты Add/Remove Programs (Установка и удаление программ), находящейся в Control Panel (Панели управления). После выполнения программы BIOS Setup заново установите драйвер принтера.

Если вам нужно разрешить передачу по DMA, то выполните следующие действия.

| На Рабочем столе выполните двойной щелчок на пиктограмме My Computer (Мой компьютер) , потом выполните двойной щелчок на пиктограмме Control Panel (Панель управления)

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме System (Система) и щелкните на закладке Device Manager (Устройства) .

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Ports (Порты) (COM & LPT) и выполните двойной щелчок на LPT1 . Если вы подключили ваш принтер к порту, отличному от LPT1, то выполните двойной щелчок на пиктограмме соответствующего порта.

| Щелкните на закладке Resources (Ресурсы) и снимите флажок в клетке Use automatic settings (Использовать автоматические установки) . Запишите установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), показанные в окне установок Resource (Ресурс).

| В списке Setting based (Установка на основе) выберите такую установку для базовой конфигурации, которая использует те же самые установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), что и выбранные вами на шаге 4, и убедитесь, что назначены и отображаются на экране номера для канала Direct Memory Access (Прямой доступ к памяти) и Interrupt Request (Запрос на прерывание). Кроме того, проверьте, что в окне списка Conflicting Device (Конфликтующие устройства) присутствует сообщение No conflicts (Нет конфликтов)

| Щелкните на OK, чтобы сохранить установки.

| Снова откройте диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и процент выполнения), чтобы проверить, что теперь передача по DMA разрешена.

|  | Примечание:

|  | Возможно, что на некоторых компьютерах вы не сможете использовать передачу по DMA, даже после того, как вы задали все приведенные выше установки. За консультацией по возможности организации передачи по DMA на вашем компьютере обратитесь к изготовителю вашего компьютера.

[К началу]

## Использование Port Configuration (Конфигурации порта) (только для Windows NT 4.0)

| Примечание:

| Настройки порта для Windows NT 4.0 весьма сложны и должны выполняться только опытными специалистами в режиме с привилегиями администратора.

Если ваш компьютер имеет параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете задать некоторые установки для скорости печати в диалоговом окне Port Configuration (Конфигурация порта). Перед заданием установок убедитесь, что в установках вашего компьютера выбран режим ECP. За более подробной информацией о режиме ECP обратитесь к руководству по вашему компьютеру.

Для доступа к диалоговому окну Port Configuration (Конфигурация порта) щелкните на кнопке Start (Пуск) , укажите на Settings (Настройка) , и щелкните на Printers (Принтеры) . Потом выберите ваш принтер и в меню File (Файл) щелкните на Properties (Свойства) . Появится окно драйвера принтера. Щелкните на закладке Ports (Порты) и потом щелкните на Configure Port (Сконфигурировать порт) . Появится следующее диалоговое окно.

Для порта, к которому подключен ваш принтер, щелкните на закладке LPT, а потом щелкните на кнопке Port Configuration (Конфигурация порта) .

| Примечание:

| Если ваш принтер подключен к порту LPT1, то будет доступна только закладка LPT1 .

Доступны следующие установки:

#### Resource settings (Установки ресурсов) (IRQ и DMA)

Если вы подключили ваш принтер к порту LPT2 или LPT3, то задание здесь установок IRQ и DMA может ускорить печать. Щелкните на Change setting (Изменить установку) и введите для IRQ и DMA те же самые конфигурационные номера, которые вы задали для вашей платы расширения. Чтобы узнать какие установки были заданы для IRQ и DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру.

#### Использование передачи по DMA

Использование передачи по DMA для пересылки печатаемых данных на принтер может ускорить процесс печати. Если клетка флажка Use DMA Transfer (Использовать передачу по DMA) недоступна, то сначала в ваших компьютерных установках вы должны разрешить передачу по DMA. За более подробной информацией обратитесь к документации по вашему компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Следующая