Информация об изделии / Спецификации принтера

# Печать

Метод печати | Струйный, по запросу
Конфигурация сопел | Монохромные (черные) 48 сопел Цветные (голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-розовый) 240 сопел (48 [каждого цвета] x 5)
Разрешение | Максимально 2880 dpi x 720 dpi
Направление печати | Двунаправленная с логическим поиском
Управляющий код | ESC/P Raster EPSON Remote
Входной буфер | 32 Кб

[К началу]

Предыдущая | Следующая