Информация об изделии / Инструкции по технике безопасности

# Важные инструкции по технике безопасности

Перед тем, как начать эксплуатацию вашего принтера прочтите все приведенные ниже инструкции. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтер.

- Не блокируйте и не закрывайте щелей и отверстий в корпусе принтера. Не засовывайте в них посторонних предметов.

- Следите за тем, чтобы внутрь принтера не попала жидкость.

- Применяйте только такой источник электропитания, который указан в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным электрическим розеткам. Избегайте розеток в общей сети с фотокопировальными машинами и кондиционерами, которые периодически включаются и выключаются.

- Не используйте электрические розетки, которые управляются настенными выключателями или автоматическими таймерами.

- Следите за тем, чтобы вся компьютерная система находилась на достаточном расстоянии от таких потенциальных источников электромагнитных волн, как громкоговорители или базовые блоки радиотелефонов.

- Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым шнуром.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала нагрузки, допускаемой по току. Суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не должен превышать номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь самостоятельно обслуживать принтер.

- При следующих обстоятельствах немедленно отключите принтер от сети и обратитесь к аттестованным специалистам по обслуживанию:

> Поврежден сетевой кабель или его вилка; внутрь принтера попала жидкость; принтер уронили или повредили его корпус; принтер плохо работает или явно ухудшились параметры его работы.

- Для защиты данного принтера от короткого замыкания и от скачков тока его следует включать в электрическую розетку, защищенную предохранителем на 10 или 16 А.

[К началу]

Следующая