Информация об изделии

# Компоненты принтера и функции панели управления

> Компоненты принтера
> Панель управления

## Компоненты принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает бумагу, загруженную в податчик бумаги.

2. Боковые направляющие: Помогают ровно загружать бумагу. Регулируйте положение левой боковой направляющей таким образом, чтобы оно соответствовало ширине вашей бумаги.

3. Крышка принтера: Прикрывает механизмы принтера. Открывайте ее только при установке или замене чернильных картриджей.

4. Податчик бумаги: Держит пустую бумагу и автоматически подает бумагу во время печати.

5. Регулировочный рычаг: Регулирует расстояние между печатающей головкой и бумагой для предотвращения смазывания. Установите его в положение "+", если на вашем документа смазываются чернила при печати на толстой бумаге или на конвертах.

6. Выходной лоток: Принимает бумагу, выходящую из принтера.

7. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает бумагу, выходящую из принтера.

1. Прижимные планки чернильных картриджей: Удерживают чернильные картриджи на месте. Открывайте их только при установке или замене чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Обеспечивает подачу чернил на странцу.

3. Панель управления: Управляет различными функциями принтера. За более подробной информацией обратитесь к следующему разделу.

[К началу]

## Панель управления

### Клавиши

Клавиша | Функция
питание | Включает и выключает принтер. Очищает буфер принтера, если при включенном питании ее нажать дважды.
обслуживание | Загружает или извлекает бумагу, если ее нажать и отпустить в течение двух секунд. Возобновляет печать, если ее нажать и отпустить после того, как появилось сообщение об отсутствии бумаги. Выполняет чистку печатающей головки, если ее удержать в нажатом положении в течение 3 секунд, когда не горит световой индикатор ошибки. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заряжает чернила в принтер, когда чернила закончились.
замена чернильных картриджей | Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заряжает чернила в принтер.

### Световые индикаторы

Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда происходит прием данных, печать, замена чернильного картриджа, заправка печатающей головки чернилами или чистка печатающей головки.
ошибка | Горит, когда в принтере кончилась бумага. Загрузите бумагу в податчик бумаги, после чего нажмите на клавишу обслуживание, чтобы возобновить печать. Горит, когда бумагу замяло. Удалите из податчика всю бумагу, после чего снова загрузите бумагу в податчик. Если индикатор по-прежнему будет мигать, то выключите принтер и аккуратно удалите из него всю бумагу. Мигает, когда в черном или цветном чернильном картридже почти не осталось чернил. Горит, когда в черном или цветном чернильном картридже кончились чернила. Замените черный или цветной чернильный картридж. Черный чернильный картридж: T007 (Стандартной емкости) T010 (Уменьшенной емкости) Цветной чернильный картридж: T008 Мигает, когда печатающая головка перемещается в положение замены чернильных картриджей. Когда кончились цветные чернила, световой индикатор будет мигать чаще, чем когда кончились черные чернила.

[К началу]

Предыдущая | Следующая