Как сделать / Обслуживание

# Проверка сопел печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка сопел)
> Использование клавиш панели управления

Если вы обнаружили, что напечатанное изображение оказалось неожиданно тусклым или что в нем пропущены отдельные точки, то возможно, что эту проблему можно решить с помощью проверки сопел печатающей головки.

Вы можете проверить сопла печатающей головки из вашего компьютера, используя для этого утилиту Nozzle Check (Проверка сопел), входящую в состав программного обеспечения принтера. Вы можете выполнить эту проверку и непосредственно из принтера, используя для этого клавиши панели управления принтера.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка сопел)

Для использования утилиты Nozzle Check (Проверка сопел) обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

| Не используйте утилиту Nozzle Check пока идет процесс печати, поскольку в противном случае ваша распечатка может оказаться запачканной.

### Для пользователей Windows

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что в податчик бумаги загружена бумага формата А4 или Letter.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. Если вам нужны инструкции, то обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните на закладке Utility (Утилиты) , а потом щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка сопел) .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для пользователей Macintosh

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Обратитесь к диалоговому окну Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) и щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Утилиты), а потом в диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните на кнопке Nozzle Check .

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Использование клавиш панели управления

Для проверки сопел печатающей головки с помощью клавиш панели управления выполните указанные ниже действия.

| Выключите ваш принтер.

| Убедитесь, что в податчик бумаги загружена бумага формата А4 или Letter.

| Нажмите клавишу обслуживания и нажмите клавишу питания, чтобы включить принтер.

| Сначала отпустите только клавишу питания. Когда начнется процесс проверки сопел, отпустите клавишу обслуживания.

Принтер напечатает контрольную страницу, на которой будет приведена информация о версии ПЗУ вашего принтера, код счетчика чернил и шаблон проверки сопел. Вот образцы распечаток.

| Правильный образец

| Необходима чистка печатающей головки

Если контрольная страница печатается плохо (например, если в напечатанных линиях пропущен какой-либо сегмент), то это указывает на проблему с принтером. Возможно, что засорились сопла печатающей головки или же печатающую головку необходимо выровнять. Более подробная информация о чистке печатающей головки приведена в разделе Чистка печатающей головки Информация о выравнивании печатающей головки приведена в разделе Выравнивание печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая