Информация об изделии / Инструкции по технике безопасности

# Некоторые меры предосторожности

> При использовании принтера
> При обращении с чернильными картриджами
> При выборе места для принтера

При использовании принтера, при обращении с чернильными картриджами и при выборе места для принтера возьмите на заметку следующее.

## При использовании принтера

Соблюдайте следующие правила:

- Во время печати не засовывайте руку внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам.

- Не передвигайте печатающую головку руками, так как вы можете поломать принтер.

- Всегда выключайте принтер с помощью клавиши выключения питания. При нажатии этой клавиши индикатор питания вспыхнет и потом погаснет. Не выдергивайте сетевой кабель принтера из розетки и не отключайте от розетки питание до тех пор, пока не перестанет мигать индикатор питания.

- Перед транспортировкой принтера убедитесь, что печатающая головка находится в исходной (самой правой) позиции и что чернильные картриджи правильно установлены.

[К началу]

## При обращении с чернильными картриджами

Соблюдайте следующие правила:

- Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из чернильного картриджа или играть с ним.

- Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около отверстий подачи чернил могут оставаться чернила. При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

- Не встряхивайте чернильный картридж, так как это может привести к вытеканию чернил.

- Устанавливайте чернильный картридж сразу же после того, как вынете его из упаковки. Если распакованный картридж длительное время не будет использоваться, то это может привести к ухудшению качества печати.

- Не используйте чернильный картридж после даты, указанной на его коробке. Для достижения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение шести месяцев после их установки.

- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь снова заправить их, так как это может привести к поломке печатающей головки.

- Если вы внесли чернильный картридж из холодного хранилища в теплое помещение, то выдержите картридж при комнатной температуре не менее трех часов, и только после этого используйте картридж.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте.

- Не дотрагивайтесь до зеленой интегральной микросхемы, расположенной на боковой стороне картриджа, так как это может отразиться на нормальной работе и печати.

- В этом чернильном картридже интегральная микросхема хранит различные данные по нему, например, количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и заново устанавливать на принтер. Однако, после каждой повторной установки теряется часть чернил, потому что принтер автоматически проверяет картридж на надежность.

- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, то обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж при тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому ни крышек, ни пробок не требуется. Помните, однако, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь у картриджа к зоне подачи чернил и к участкам вокруг нее.

[К началу]

## При выборе места для принтера

Соблюдайте следующие правила:

- Устанавливайте принтер на ровную устойчивую поверхность, площадь которой превышает размеры принтера по всем направлениям. Принтер будет плохо работать, если он будет шататься или будет наклонен под углом.

- Оставьте перед принтером достаточно места для полного выхода напечатанной бумаги.

- При установке принтера избегайте мест с резкими изменениями температуры или влажности. Следите за тем, чтобы на принтер не попадал прямой солнечный свет, или просто сильный свет. Держите принтер вдали от источников тепла.

- Избегайте мест, где принтер может подвергнуться вибрациям или ударам.

- Избегайте мест с повышенной запыленностью.

- Для обеспечения достаточной вентиляции оставляйте около принтера достаточно свободного места.

- Размещайте принтер неподалеку от электрической розетки, чтобы сетевой кабель можно было легко отключить.

[К началу]

Предыдущая | Следующая