Печать на Macintosh

# Изменение макета страницы

> Подгон вашего документа под формат бумаги
> Печать двух или четырех страниц на одном листе
> Печать плакатов
> Печать на вашем документе водяных знаков
> Задание Print Time (Времени печати)
> Сохранение буферизованных данных в виде файла

С помощью установок драйвера принтера, находящихся в диалоговом окне Layout (Макет), показанном ниже, вы можете изменять макет страницы вашего документа. Чтобы открыть это диалоговое окно, нужно в меню File (Файл) вашего приложения щелкнуть на Print (Печать) , а потом в диалоговом окне Print (Печать) щелкнуть на кнопке пиктограммы Layout (Макет). Появится диалоговое окно Layout (Макет).

Диалоговое окно Layout (Макет) позволит вам автоматически устанавливать соответствие размера документа формату бумаги, помещать на печатаемом документе водяные знаки, печатать на одном листе бумаги две или четыре страницы, печатать изображения в плакатных размерах, для чего одна страница изображения будет увеличена таким образом, что она разместится на нескольких листах бумаги. Кроме того, в этом окне вы можете задать порядок печати страниц вашего документа.

Вы также можете задать порядок выполнения ваших заданий на печать. При печати нескольких копий вашего документа поставьте флажок в Collate (Подбор) , чтобы печатать по одному документу за раз. Поставьте флажок в Reverse Order (В обратном порядке) , если хотите печатать ваши документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

## Подгон вашего документа под формат бумаги

Вы можете пропорционально увеличивать или уменьшать размер изображения, чтобы подогнать его под формат бумаги, выбранной вами в списке Paper Size (Формат бумаги). Для этого поставьте флажок в клетку Fit to Page (Подгон по странице) , потом укажите в списке Paper Size (Формат бумаги) формат бумаги, загруженной вами в принтер.

[К началу]

## Печать двух или четырех страниц на одном листе

Для печати двух или четырех страниц на одном листе бумаги нужно в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы) поставить флажок в клетку Multi-Page (Многостраничная) , а потом выбрать N-up

Вы можете задать следующие установки.

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Печать двух или четырех страниц на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Позволяет указать порядок, в котором страницы будут печататься на одном листе бумаги.
Print page frames (Печатать страницу в рамке) | Позволяет обрамлять каждую страницу на листе бумаги рамкой.

[К началу]

## Печать плакатов

Одну страницу документа можно увеличить таким образом, чтобы она печаталась на 4, 9 или на 16 страницах бумаги. Для печати изображения в размерах плаката нужно в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы) поставить флажок в клетке Multi-Page (Многостраничная) , а потом выбрать Poster (Плакат)

Вы можете задать следующие установки.

1 page covers xx sheets (1 страница занимает хх листов) | Указывает на скольких листах бумаги будет печататься одна страница увеличенного документа. Вы можете выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Overlapping Alignment Marks (Метки для выравнивания наложений) | Немного перекрывает изображения и печатает метки для выравнивания, чтобы части изображения можно было подровнять более точно.
Trim Lines (Линии отреза) | Печатает на изображениях граничные линии, чтобы облегчить вам разрезание страниц.
Panel Selection (Выбор панелей) | Щелкните на тех панелях, которые вы не хотите печатать, а потом щелкните на кнопке OK, чтобы напечатать остальные панели.

#### Как сделать плакат из ваших распечаток

Здесь приведен пример, показывающий как можно сделать плакат из 4 листов вашей распечатки. Смотрите также на прилагаемые рисунки

| Отрежьте по вертикали поле листа 1 вдоль линии, соединяющей метки для выравнивания, как это показано на рисунке.

| Положите лист 1 на лист 2 и выровняйте метки в виде крестов на обоих листах, а потом временно скрепите их обратные стороны.

| Разрежьте скрепленные листы по линии, проходящей между метками выравнивания.

| Подровняйте бумагу с помощью меток выравнивания и склейте их обратные стороны.

| Повторите указанные действия с шага 1 по шаг 4 для склеивания листов 3 и 4.

| Повторите указанные действия с шага 1 по шаг 4 для склеивания верхней и нижней лицевых сторон бумаги.

| Отрежьте оставшиеся поля.

|  | Предупреждение:

|  | Соблюдайте осторожность при работе с режущими инструментами.

[К началу]

## Печать на вашем документе водяных знаков

Для печати водяных знаков в качестве фона при печати документов или изображений нужно в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы) поставить флажок в клетке Watermark (Водяной знак) .

В списке Name (Название) выберите тот водяной знак, который вы хотите печатать. Потом укажите его местоположение, размер, цвет и интенсивность. Вы можете изменять местоположение водяного знака, перетаскивая его с помощью мыши в окне просмотра, расположенном слева.

Вы также можете добавлять в список Name (Название) свои собственные водяные знаки в виде текста или изображения. Выполните указанные действия.

| Щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/Удалить) , расположенной около списка Name (Название). Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования в качестве водяного знака изображения нужно щелкнуть на кнопке Add PICT (Добавить картинку) . Укажите нужный файл с изображением и потом щелкните на Open (Открыть)

> Для создание текстового водяного знака нужно щелкнуть на кнопке Add Text (Добавить текст) . Введите нужный текст в клетку Text (Текст), выберите шрифт и стиль текста, а потом щелкните на OK.

| После этого в диалоговом окне Watermark (Водяной знак) в окне списка Mark Name (Название знака) появится имя файла с изображением или текст водяного знака. Чтобы изменить название изображения водяного знака, нужно щелкнуть на этом названии в списке, а потом ввести новое название. Когда в списке Name (Название) выбран текстовый водяной знак, то вы можете редактировать текст, а также изменять его шрифт и стиль. Для этого нужно щелкнуть на кнопке Edit Text (Редактирование текста) .

| Щелкните на OK, чтобы добавить ваш водяной знак к списку Name (Название) в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы).

[К началу]

## Задание Print Time (Времени печати)

Вы можете указать в какое время принтер должен начать печать вашего документа. Выполните указанные действия.

| В диалоговом окне Print (Печать) щелкните на кнопке пиктограммы Background Printing (Фоновая печать). Откроется диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать).

| Выберите, если нужно, Вкл (On) в качестве параметра Background Printing (Фоновой печати).

| В качестве параметра для Print Time (Времени печати) выберите Urgent (Срочно), Normal (Нормально), Print at (Начать печать в) или Hold (Приостановить).

> Если вы выберете Print at (Начать печать в) , то с помощью стрелок, расположенных около окошек с датой и временем укажите дату и время печати вашего документа.

|  | Примечание:

|  | Вы должны проверить, что в заданные вами дату и время компьютер и принтер будут включены.

| Щелкните на On (Вкл). Диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать) закроется.

| Проверьте, что в диалоговом окне Print (Печать) установки печати соответствуют желаемым, и потом щелкните на Print (Печать)

| Примечание:

| Вы можете проверять и изменять приоритет заданий на печать с помощью утилиты EPSON Monitor3. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование EPSON Monitor3 .

[К началу]

## Сохранение буферизованных данных в виде файла

Вы можете сохранить буферизованные данные в виде файла, если используете в диалоговом окне Print (Печать) кнопку пиктограммы Save File (Сохранить файл). Эта функция позволяет вам печатать документ, используя сохраненные буферизованные данные, позже, для чего будет достаточно просто выполнить двойной щелчок на сохраненном файле. Выполните указанные действия.

| Примечание:

| Используйте кнопку пиктограммы Preview (Просмотр) для переключения между режимами Print (Печать), Preview (Просмотр) и Save File (Сохранить файл). Щелкните на пиктограмме, чтобы выбрать нужный режим.

| Задайте установки для драйвера вашего принтера.

| В диалоговом окне Print (Печать) несколько раз щелкните на кнопке пиктограммы Preview (Просмотр), пока кнопка Print (Печать) не превратится в кнопку Save File (Сохранить файл) .

| Щелкните на кнопке Save File (Сохранить файл) . Появится следующее диалоговое окно.

| Выберите каталог, в котором вы хотите сохранить файл, потом в клетку Save As (Сохранить как) введите имя файла и щелкните на Save (Сохранить).

| Когда вы захотите напечатать документ, выполните двойной щелчок на этом файле, чтобы открыть EPSON Monitor3, убедитесь, что выбран правильный документ и потом щелкните на кнопке Resume (Возобновить), чтобы переслать данные на принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая