Как сделать / Обслуживание

# Транспортировка принтера

Если вам нужно транспортировать ваш принтер, то аккуратно подготовьте и запакуйте его в соответствии с приведенными ниже указаниями, используя его коробку (или аналогичную ей, в которую принтер может плотно войти) и упаковочные материалы. Выполните приведенные ниже действия.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что печатающая головка находится в исходной (самой правой) позиции. Если нет, то включите принтер и подождите, пока печатающая головка не переместится в исходную позицию. После этого закройте крышку принтера и отключите его от сети.

|  | Предупреждение:

|  | При транспортировке принтера оставьте чернильные картриджи установленными на своих местах. Транспортировка принтера без установленных картриджей может привести к его поломке.

| Отсоедините от принтера интерфейсный кабель.

| Выньте из податчика бумагу и снимите подставку для бумаги.

| Снова откройте крышку принтера. Прикрепите держатель чернильных картриджей к принтеру с помощью ленты, как это показано ниже. Потом закройте крышку принтера.

| Задвиньте удлинитель выходного лотка и потом поднимите выходной лоток.

| Прикрепите к обеим сторонам принтера защитные материалы.

| Запакуйте принтер и сетевой кабель в его оригинальную коробку.

| Придерживайте принтер во время транспортировки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая