Как сделать / Использование бумаги

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> О чистящих листах специальных носителей

Вы можете достичь хороших результатов, используя разные сорта обычной документной бумаги. Однако, при использовании бумаги со специальным покрытием или глянцевых пленок, вы получите распечатки существенно более высокого качества, поскольку эти носители поглощают меньшее количество чернил.

Фирма EPSON предоставляет специальные носители, ориентированные на чернила, используемые в струйных принтерах EPSON. Для достижения наиболее качественных результатов при печати EPSON рекомендует использовать носители, выпускаемые EPSON. Полный список этих изделий приведен в разделе Типы носителей .

При загрузке специальной бумаги, поставляемой EPSON, в первую очередь прочтите информационные листки, которые вложены в каждую упаковку специального носителя. Кроме того, нужно помнить следующие моменты.

- Каждый раз при загрузке носителя в податчик бумаги следите за тем, чтобы бумага была заправлена печатной стороной вверх. О том, какая именно поверхность носителя является печатной, вы можете узнать в информационных листках, которые вложены в упаковку специального носителя. Чтобы было легче определить правильное направления загрузки бумаги, у каждого листа некоторых носителей отрезан один уголок, как это показано на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Если вы увеличили область печати, выбрав параметр Maximum (Максимум) в установке Printable Area (Область печати) в драйвере принтера, то отрезанный уголок на специальной бумаге может привести к тому, что ваша распечатка будет испачкана.

- Убедитесь, что вся заправленная стопа бумаги находится под меткой в виде стрелки, которая находится на внутренней стороне левой направляющей бумаги.

- Сведения о загрузочной емкости для специальных носителей, выпускаемых EPSON, приведены ниже.

360 dpi Ink Jet Paper и Photo Quality Ink Jet Paper | До метки в виде стрелки, находящейся на внутренней стороне левой направляющей бумаги.
Photo Quality Ink Jet Cards, Ink Jet Note Cards и Ink Jet Greeting Cards | До 30 почтовых открыток. Под карточки всегда подкладывайте прилагаемый лист подложки*.
Photo Quality Glossy Film | Для достижения наилучших результатов нужно загружать по одному листу за раз. Под глянцевую пленку надо всегда подкладывать лист подложки* или лист простой бумаги.
Ink Jet Transparencies | По одному листу за раз.
Photo Quality Self Adhesive Sheets | По одному листу за раз.
Photo Paper | До 20 листов. Под стопу с фотобумагой всегда подкладывайте лист подложки*. Фотобумагу формата 200 х 300 мм. можно заправлять только по одному листу за раз.
Photo Stickers 16 и Photo Stickers 4 | По одному листу за раз.
Panoramic Photo Paper и Iron-On Cool Peel Transfer Paper | По одному листу за раз.
Matte Paper-Heavyweight | До 20 листов. Под стопу Matte Paper-Heavyweight всегда подкладывайте лист подложки*.
Premium Glossy Photo Paper | По одному листу за раз.

| * Следите за тем. чтобы не печатать на листах подложки, загружаемых под специальными носителями.

- Если бумага несколько покороблена, то перед загрузкой постарайтесь выпрямить ее или немного выгните бумагу в противоположную сторону. При печати на искривленной бумаге распечатка может оказаться смазанной, особенно, если в качестве параметра установки Printable Area (Область печати) был выбран Maximum (Максимум) .

- Если при печати на толстом носителе по вашему документу размазались чернила, то установите регулировочный рычаг в положение "+".

|  | Примечание:

|  | Перед тем, как печатать на носителях нормальной толщины переведите регулировочный рычаг назад в положение "0". Если вы оставите рычаг в положении "+", то при печати в изображениях могут появиться нежелательные промежутки.

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении "+", то нужно убедиться, что в диалоговом окне Advanced (Дополнительно) драйвера принтера установка High Speed (С высокой скоростью) выключена (Off). Для сброса этого флажка вам, возможно, потребуется изменить также установку Print Quality (Качество печати) или выровнять печатающую головку с помощью утилиты Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки).

- Если вы хотите печатать на обратной стороне Ink Jet Card (Открытки для струйных принтеров), когда в качестве установки для Printable Area (Область печати)выбран параметр Maximum (Максимум) , то перед загрузкой открыток выровняйте их или немного выгните в обратную сторону. Перед печатью установите регулировочный рычаг в положение "+".

## О чистящих листах специальных носителей

В этом принтере нельзя использовать чистящие листы, которые входят в комплект поставки специальных носителей EPSON. Для принтера данного типа не требуются функции чистки, выполняемые такими листами, а сами эти листы могут замяться в принтере.

[К началу]

Предыдущая | Следующая