Как сделать / Обслуживание

# Чистка принтера

Для поддержки наивысшего качества работы вашего принтера его необходимо тщательно чистить несколько раз в год следующим образом.

| Выдерните сетевой кабель принтера из розетки.

| Удалите из податчика всю бумагу.

| С помощью мягкой кисти аккуратно удалите с податчика бумаги всю пыль и грязь.

| Если корпус принтера или внутренняя поверхность податчика бумаги загрязнились, то вытрите их мягкой чистой материей, немного смоченной в мягком моющем средстве. Чтобы внутрь принтера не попала вода, держите крышку принтера закрытой.

| Если принтер случайно оказался запачкан внутри чернилами, то вытрите их влажной материей.

| Предостережение:

| Соблюдайте осторожность и не дотрагивайтесь до механизмов внутри принтера.

| Предупреждение:

| Соблюдайте осторожность и никогда не вытирайте смазку на металлических частях, расположенных под трактом перемещения каретки с чернилами.

| Никогда не используйте для чистки принтера спирты или растворители. Эти химикаты могут поломать компоненты принтера и испортить его корпус.

| Соблюдайте осторожность и следите, чтобы внутрь механизма принтера или на его электронные компоненты не попадала вода.

| Не используйте жесткую или абразивную кисть.

| Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящие масла могут привести к поломке механизма. Если нужна смазка, то обратитесь к вашему дилеру или к аттестованному специалисту.

[К началу]

Предыдущая | Следующая