Информация об изделии / Инструкции по технике безопасности

# Для пользователей Российской Федерации

> Использование дополнительных принадлежностей
> Информация по технике безопасности

## Использование дополнительных принадлежностей

Фирма SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в результате использования дополнительных устройств или расходных материалов, кроме обозначенных фирмой SEIKO EPSON CORPORATION как Original EPSON Products (оригинальная продукция фирмы EPSON) или EPSON Approved Products (продукция, сертифицированная фирмой EPSON).

[К началу]

## Информация по технике безопасности

| Предупреждение:

| Настоящий аппарат должен быть заземлен. Его напряжение электропитания указано в табличке на корпусе принтера. Проверяйте номинальное напряжение принтера на соответствие напряжению сети.

Важно:
Провода сетевого ввода в принтер имеют изоляцию следующих цветов:

Желто-зеленый | Земля
Синий | Нейтраль
Коричневый | Под напряжением

При необходимости подсоединить вилку сетевого шнура:
Поскольку маркировка изоляции проводов у сетевого ввода данного аппарата может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, выполните следующие указания:

Желто-зеленый провод следует подключить внутри вилки к клемме с буквой или с символом заземления ( ).

Синий провод следует подключить внутри вилки к клемме с буквой N

Коричневый провод следует подключить внутри вилки к клемме с буквой L

При повреждении вилки замените сетевой шнур целиком или обратитесь за помощью к аттестованному электрику.

Перегоревшие плавкие предохранители заменяйте плавкими вставками соответствующего размера и номинала по току.

[К началу]

Предыдущая | Следующая