Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Пользование панелью управления принтера
> Пользование Status Monitor

На этом принтере применяются картриджи со встроенными микросхемами. Интегральная микросхема точно контролирует количество чернил, израсходованных каждым картриджем. В результате, если картридж снять, а впоследствии вновь установить на принтер, все его оставшиеся чернила можно использовать. Однако небольшая часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа, потому что принтер автоматически проверяет его надежность, расходуя чернила.

Вы можете заменить чернильный картридж, пользуясь панелью управления принтера или утилитой Status Monitor. Об указаниях см. ниже соответствующий раздел.

## Пользование панелью управления принтера

Загорающиеся на панели управления принтера световые индикаторы предупредят вас, когда необходимо приобрести сменный чернильный картридж и когда следует заменить пустой картридж.

Ниже в таблице указаны состояния световых индикаторов и какие действия при этом следует выполнять.

Индикаторы | Действия пользователя
| Приобретите сменный черный (T026) или цветной (T027) чернильный картридж.
| Замените пустой черный или цветной чернильный картридж.

Определить, какой из картриджей пустой, можно с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 (в Windows) или EPSON StatusMonitor (в Macintosh). Вы также можете установить, какой из картриджей пустой, по частоте мигания индикатора Ошибка, когда печатающая головка перемещается в позицию замены картриджей. См. также таблицу ниже.

Индикаторы | Действия пользователя
| Замените черный чернильный картридж, если индикатор Ошибка мигает с той же частотой, что и индикатор Сеть.
| Замените цветной чернильный картридж, если индикатор Ошибка мигает в 2 раза быстрее, чем индикатор Сеть.
| Замените и черный, и цветной чернильные картриджи, если этот индикатор горит постоянно.

| Предупреждения:

| Храните чернильные картриджи в местах, не доступных для детей. Не разрешайте детям пить чернила из картриджей или играть с ними.

| Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, так как вокруг выходного канала могут оставаться чернила. Если чернила попали на кожу, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу.

| Предостережения:

| Фирма EPSON рекомендует пользоваться только подлинными чернильными картриджами EPSON. Продукты от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, выведут из строя ваш принтер, и вы лишитесь на него гарантии, предоставляемой фирмой EPSON.

| Оставляйте старый картридж установленным в принтере до момента его замены новым. В противном случае чернила, оставшиеся в соплах печатающей головки, могут высохнуть и закупорить каналы.

| Не наполняйте картриджи чернилами. С помощью интегральной микросхемы принтер рассчитывает, сколько осталось чернил в картридже. Даже если вы добавите чернил в картридж, микросхема не пересчитает остаток, и доступное для печати количество чернил не изменится.

| Примечания:

| Когда один картридж опустеет, вы не сможете продолжать печатать, пока не замените его новым, хотя во втором картридже и могут еще оставаться чернила. Перед началом печати замените пустой картридж.

| Помимо расходования чернил на печатание документа чернила расходуются, когда вы прочищаете печатающую головку и во время цикла самопрочистки сопел при включении принтера, а также на заправку системы подачи чернил после установки картриджа на принтер.

О более подробной информации по чернильным картриджам см. Предостережения при обращении с чернильными картриджами

Чтобы заменить чернильный картридж, пользуясь кнопкой Замена картриджа, выполните следующую процедуру.

| Убедитесь в том, что принтер включен. Индикатор Сеть должен гореть, но не мигать.

| Опустите выходной лоток, затем откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Замена картриджа. Печатающая головка перемещается в позицию замены картриджей, индикатор Сеть начинает мигать, а индикатор Ошибка начинает мигать или остается включенным постоянно. Чтобы определить, какой из картриджей требует замены, см. Пользование панелью управления принтера или проверьте утилиту EPSON Status Monitor 3 (в Windows) либо EPSON StatusMonitor (в Macintosh).

|  | Предостережение:

|  | Не сдвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Всегда нажимайте кнопку Замена картриджа для ее перемещения.

| Откиньте прижимную планку заменяемого картриджа вверх до отказа. Картридж слегка приподнимается в держателе. Выньте картридж из принтера и утилизируйте его, соблюдая правила. Не разбирайте картридж и не пытайтесь наполнять его чернилами.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу ваших рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакетика. Затем удалите только желтую герметизирующую ленту с картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на корпусе картриджа

|  | Предостережения:

|  | Перед установкой обязательно удалите с картриджа желтую герметизирующую ленту. В противном случае картридж выйдет из строя и вы не сможете печатать.

|  | Если вы установили картридж, предварительно не удалив уплотнение из желтой ленты, то вы должны снять этот картридж и заменить его новым. Приготовьте новый картридж, удалив с него кусок уплотняющей желтой ленты, затем установите его на принтер.

|  | Не удаляйте кусок синей ленты сверху картриджа, иначе печатающая головка закупорится и не сможет печатать.

|  | Не удаляйте пленочную герметизацию со дна картриджа, чтобы не вызвать утечку чернил.

|  | Запрещается удалять сбоку картриджа зеленую микросхему. При установке картриджа без микросхемы принтер выйдет из строя.

|  | Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

| Расположите лапки на картридже так, чтобы они лежали на выступах у основания раскрытой прижимной планки. Надавите на прижимные планки, чтобы они защелкнулись в закрытом положении.

|  | Предостережение:

|  | После того как вы удалите использованный чернильный картридж из принтера, немедленно установите новый картридж. Если картридж отсутствует в гнезде, чернила, оставшиеся в соплах печатающей головки, высохнут и головка не сможет печатать.

| Закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Замена картриджа. Принтер сдвигает печатающую головку и начинает заправлять систему подачи чернил чернилами. На заправку уходит около 30 секунд. По окончании операции заправки принтер вернет печатающую головку в ее исходное положение, индикатор Сеть перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а индикатор Ошибка погаснет.

|  | Предостережение:

|  | Индикатор Сеть во время заправки системы чернилами продолжает мигать. Никогда не выключайте электропитание принтера, пока мигает этот индикатор. В противном случае заправка подающей системы чернилами будет неполной.

[К началу]

## Пользование Status Monitor

Вы можете следить за уровнями оставшихся чернил через компьютер и видеть на экране инструкции по замене картриджа с малым остатком чернил или совсем пустого, если воспользуетесь утилитой EPSON Status Monitor 3 (в Windows) или EPSON StatusMonitor (в Macintosh).

Когда картридж содержит мало чернил или совсем опустеет, нажмите кнопку Как сделать в окне EPSON Status Monitor. Выполните указания с экрана, чтобы заменить картридж.

О дополнительных сведениях по использованию утилиты EPSON Status Monitor см. Пользование EPSON Status Monitor 3 в Windows или Пользование EPSON StatusMonitor в Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Далее