Как сделать

# Повышение скорости печати

> Общие советы
> Пользование диалоговым окном Скорость и Ход (только в Windows)
> Пользование Конфигурацией порта (только в Windows NT 4.0)

Выполните указания из этого раздела для повышения скорости печати на вашем принтере.

## Общие советы

Подобно тому как печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных по сравнению с печатью при низком разрешении, цветная печать длится дольше черно-белой печати, потому что объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине вы должны применять выборочный подход к применению цвета, если при этом хотите и печатать быстрее.

Однако, даже если ваш документ и требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета —например, когда вы печатаете по оригинал-макету, содержащему цветные фотоснимки —все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие условия печати. Помните, что изменение некоторых условий с целью повысить скорость печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. увеличение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Меню или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Качество печати | Экономичный, Нормальный | Фото | Диалоговое окно Расширенные установки
Высокая скорость | Вкл | Выкл
Мельчайшие детали | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице показаны факторы, относящиеся только к скорости печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Чернила | Черные | Цветные | Диал. окно Расш. уст-ки, Главное меню (в Windows), диал. окно Печать (в Macintosh)
Повернуть по горизонтали* | Выкл | Вкл | Диал. окно Расш. уст-ки
Разобрать по копиям* | Выкл | Вкл | Меню Бумага (в Windows), диал. окно Макет (в Macintosh)
Обратный порядок* | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Цветовая характеристика | Серая шкала** | Полноцветная |
Аппаратные ресурсы | Быстродействие системы | Быстрее | Медленнее |
Свободная область НЖМД | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения | Активные приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не применяется | Применяется

| * Различается в зависимости от программного обеспечения принтера и прикладной программы компьютера, применяемых пользователем.

| ** Серая шкала подразумевает использование только черных чернил для передачи при печати различных оттенков серого - от чисто-черного до чисто-белого.

[К началу]

## Пользование диалоговым окном Скорость и Ход (только в Windows)

Пользователи Windows могут ввести некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Скорость и Ход. Нажмите кнопку Скорость и Ход в меню Утилита в программном обеспечении вашего принтера. Открывается следующее диалоговое окно.

Ниже представлены доступные установки, относящиеся к скорости печати:

| Примечание:

| Особые возможности, содержащиеся в программном обеспечении принтера, различаются в зависимости от модели принтера и версии операционной системы Windows, в которой вы работаете.

### Высокоскоростные копии

Чтобы печатать множественные копии вашего документа быстрее, выберите Высокоскоростные копии . Скорость печати множественных копий документа увеличивается благодаря использованию свободной памяти вашего жесткого диска в качестве кэш-памяти.

### EPSON Printer Port

Установите этот флажок для моделей принтера с параллельным портом, чтобы активизировать порт принтера EPSON, который оптимизирован для принтеров EPSON, вместо установленного по умолчанию принтерного порта для Windows. Этим вы ускорите скорость передачи данных на принтеры EPSON. Пользователи параллельного порта могут еще больше повысить скорость печати, активизировав DMA-пересылку, как объясняется ниже.

#### Активизация DMA-пересылки

Если у вашего компьютера имеется параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете включить DMA-пересылку, чтобы ускорить печать. См. печатное руководство по вашему компьютеру для выяснения, поддерживает ли он режим ECP и DMA-пересылку.

Чтобы выяснить, нужно ли вам включать DMA-пересылку, обратите внимание на сообщение под флажком EPSON Printer Port к этой таблице и выполните рекомендуемые действия.

Сообщение | Действие
Высокоскоростная передача данных (DMA-пересылка) включена. | DMA-пересылка уже активизирована, Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
На повышенных скоростях передачи данных применяйте DMA-пересылку. | Выполните действия, указанные под этой таблицей, чтобы включить DMA-пересылку.
(Нет сообщения) | Настройка параллельного порта вашей системы не допускает DMA-пересылку. Однако, если вы измените настройку параллельного порта на режим ECP или Расширенный с помощью программы BIOS Setup вашего компьютера, вы сможете пользоваться DMA-пересылкой. См. печатное руководство по вашему компьютеру или проконсультируйтесь с изготовителем вашего компьютера. После того как вы измените настройку параллельного порта, выполните действия, указанные под этой таблицей, чтобы активизировать DMA-пересылку. Примечание: Перед запуском программы BIOS Setup деинсталлируйте программное обеспечение принтера, пользуясь командой Добавить/Удалить программы на Панели управления, После прогона программы BIOS Setup, вновь установите программное обеспечение принтера.

Для включения DMA-пересылки выполните следующую процедуру.

| Дважды щелкните значок Мой компьютер на своем рабочем столе, а затем Панель управления.

| Дважды щелкните значок Система и щелкните вкладку Диспетчер устройств .

| Дважды щелкните значок Порты (COM & LPT) и затем значок LPT1 . Если ваш принтер подключен через другой порт, а не через LPT1, дважды щелкните значок соответствующего порта.

| Щелкните вкладку Ресурсы , затем снимите флажок Использовать автоматическую настройку. Запишите установки Диапазон ввода/вывода, показанные в блоке настройка параметров ресурсов.

| Выберите настройку базовой конфигурации из блока Настройка, основанная на списке, в которой использованы те же установки Диапазона ввода/вывода, которые вы записали на Шаге 4, и убедитесь в том, что канал Прямого доступа к памяти (DMA) и числа Запросов на прерывание распределены и отображены. Также обратите внимание на то, что в текстовом блоке списка Конфликтующие устройства показано Нет конфликтов

| Щелкните OK, чтобы сохранить настройку.

| Вновь откройте диалоговое окно Скорость и Ход и убедитесь в том, что DMA-пересылка включена.

|  | Примечание:

|  | На некоторых компьютерах вы не сможете пользоваться DMA-пересылкой даже после выполнения настроек, описанных выше. Выясните у изготовителя компьютера, обладает ли ваш компьютер возможностью DMA-пересылки.

[К началу]

## Пользование Конфигурацией порта (только в Windows NT 4.0)

| Примечание:

| Настройка портов очень сложная и ее должен выполнять только опытный пользователь, наделенный привилегиями администратора.

Если ваш компьютер имеет параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете выполнить определенные установки скорости печати через диалоговое окно Конфигурация порта. Перед выполнением этих установок убедитесь в том, что режим ECP задан в настройке вашего компьютера. Подробнее о режиме ECP см. печатное руководство по вашему компьютеру.

Для входа в диалоговое окно Конфигурация порта нажмите кнопку Пуск , укажите на Настройка и щелкните Принтеры . Затем выделите свой принтер и щелкните Свойства в меню Файл. Открывается окно драйвера принтера. Щелкните вкладку Порты , затем щелкните команду Конфигурировать порт . Открывается следующее диалоговое окно.

Щелкните вкладку Порт LPT для порта, к которому подключен ваш принтер, затем нажмите кнопку Конфигурация порта .

| Примечание:

| Если ваш принтер подсоединен к LPT1, то только вкладка LPT1 будет доступна.

Вам будут доступны следующие установки:

#### Ресурсные установки (IRQ и DMA)

Если вы подсоединили свой принтер к порту LPT2 или LPT3, выполнение установок IRQ и DMA на данном этапе может ускорить печать. Щелкните Изменить установку и введите те же номера конфигурации для IRQ и DMA, которые вы задали с помощью расширительной платы. См. документацию по вашему компьютеру, чтобы задать установки для IRQ и DMA.

#### Пользование DMA-пересылкой

Применение DMA-пересылки для передачи данных печати компьютеру может ускорить печать. Если флажок Пользование DMA-пересылкой не установлен, вы в первую очередь должны активизировать DMA-пересылку в настройке своего компьютера, См. также документацию по вашему компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее