Печать в Macintosh

# Пользование утилитами принтера

> EPSON StatusMonitor
> Проверка сопел
> Чистка головки
> Выравнивание печатающей головки
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON дают вам возможность проверять текущее состояние принтера и выполнить некоторые операции технического обслуживания через ваш компьютер.

Для пользования утилитами нажмите кнопку со значком Утилита в диалоговом окне Печать или Параметры страницы, затем нажмите кнопку той утилиты, которой вы хотите пользоваться.

| Примечание:

| Не пользуйтесь утилитами Проверка сопел, Чистка головки или Выравнивание печатающей головки в ходе печати; иначе ваши отпечатки будут замараны чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor (Монитор состояния) постоянно следит за состоянием принтера. Если она обнаружит неполадку принтера, то предупредит вас об этом через сообщение об ошибке.

С ее помощью вы можете проверить также, сколько осталось чернил в картриджах перед печатью.

Чтобы пользоваться утилитой StatusMonitor, нажмите кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита. О подробностях см. Пользование EPSON StatusMonitor

[К началу]

## Проверка сопел

Утилита Проверка сопел проверяет, не засорены ли сопла в печатающей головке. Проверяйте сопла, если заметите ухудшение качества печати, а также после чистки для подтверждения, что сопла печатающей головки прочищены. В случае, если проверка сопел установит, что печатающая головка требует чистки, вы можете войти в утилиту Чистка головки прямо из утилиты Проверка сопел. Подробнее см. Проверка сопел печатающей головки

[К началу]

## Чистка головки

Утилита Чистка головки прочищает печатающую головку. Чистка печатающей головки может потребоваться, если вы заметите ухудшение качества печати. Воспользуйтесь вначале утилитой Проверка сопел, чтобы удостовериться в необходимости прочистки сопел головки. Подробнее см. Чистка печатающей головки

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Утилита Выравнивание печатающей головки выравнивает печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, когда заметите несовпадение вертикальных или горизонтальных линий. Выполняйте указания с экрана при пользовании этой утилитой.

Когда вы прогоняете утилиту Выравнивание печатающей головки, принтер распечатывает контрольную карту с тестовыми образцами, по которым проверяете, выровнена ли печатающая головка.

Примеры тестовых образцов.

На каждом образце отпечатанной контрольной карты выберите те вертикальные линии, которые совмещены наилучшим образом. Для каждого образца выберите соответствующий номер линии из ниспадающего списка в диалоговом окне Выравнивание печатающей головки, после чего нажмите кнопку Готово , чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти правильно совмещенной линии, выберите номер той линии, которая наиболее близка к совмещению, и щелкните команду Повторное выравнивание . Выбранные вами линии будут передвинуты к центру (число 8), и принтер снова напечатает контрольную карту выравнивания головки.

[К началу]

## Конфигурация

При нажиме на эту кнопку открывается диалоговое окно Конфигурация, через которое вы можете изменить способ уведомления вас утилитой StatusMonitor, когда изменится состояние принтера. Подробнее см. Пользование диалоговым окном Параметры конфигурации

[К началу]

Предыдущая | Далее