Информация о продукте / Указания по технике безопасности

# О дополнительной оснастке и электромонтажных работах

> Ограничения по применению дополнительной оснастки
> Правила выполнения электромонтажных работ

## Ограничения по применению дополнительной оснастки

Фирма SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в результате применения пользователем дополнительных устройств или расходных материалов, кроме обозначенных фирмой SEIKO EPSON CORPORATION как Original EPSON Products (оригинальная продукция фирмы "Эпсон") или EPSON Approved Products (продукция, сертифицированная фирмой "Эпсон").

[К началу]

## Правила выполнения электромонтажных работ

| Предупреждение:

| Настоящий аппарат должен быть заземлен. Его напряжение электропитания указано в табличке на корпусе принтера. Проверяйте, чтобы напряжение сети соответствовало номинальному напряжению аппарата Важно: Провода сетевого ввода в принтер имеют изоляцию следующих цветов: Желто-зеленый — Земля Синий — Нейтраль Коричневый — Под напряжением

При необходимости подсоединить вилку к сетевому шнуру:
Так как цвета изоляции проводов у сетевого шнура могут не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, выполните следующие указания:

- Желто-зеленый провод следует подключать внутри вилки к заземляющей клемме с буквой E или с символом заземления ( ).

- Синий провод подсоедините к клемме с буквой N.

- Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L.

- При повреждении вилки лучше замените сетевой шнур целиком или обратитесь за технической помощью к аттестованному электрику.

- Перегоревшие плавкие предохранители заменяйте плавкими вставками соответствующего размера и номинала по току.

[К началу]

Предыдущая | Далее