Как сделать / Техобслуживание

# Проверка сопел печатающей головки

> Пользование утилитой Проверка сопел
> Пользование кнопками панели управления

Если вы обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем пропущены точки, вы можете решить эти проблемы, проверив чистоту сопел печатающей головки.

Сопла печатающей головки можно проверять через ваш компьютер с помощью утилиты Проверка сопел из состава программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками его панели управления.

## Пользование утилитой Проверка сопел

См. ниже соответствующий раздел о том, как пользоваться утилитой Проверка сопел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Проверка сопел во время печати. В противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

### Для пользователей Windows (только в Windows Me, 98, 95 и 2000)

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка сопел.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Правой клавишей мыши щелкните значок принтера на панели задач, затем выберите Проверка сопел . Либо откройте окно программного обеспечения принтера, а затем щелкните вкладку Сервис и нажмите кнопку Проверка сопел .

| Выполняйте указания с экрана.

### Для пользователей Macintosh

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка сопел.

| Войдите в диалоговое окно Печать или Параметры страницы и щелкните кнопку со значком. Утилита, затем нажмите кнопку Проверка сопел в диалоговом окне Утилита.

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Пользование кнопками панели управления

Выполните следующие действия, чтобы проверить чистоту сопел печатающей головки, пользуясь кнопками панели управления.

| Выключите принтер.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Придержите нажатой кнопку Техобслуживание и нажмите кнопку Сеть, чтобы включить принтер. Затем отпустите только кнопку Сеть. Как только начнется проверка сопел, отпустите также кнопку Техобслуживание.

Принтер напечатает контрольную карту с информацией о версии ПЗУ вашего принтера, кодом учета расхода чернил и шаблоном проверки сопел. Образцы распечаток показаны ниже.

| Пример хорошей печати

| Печатающая головка требует чистки

Если распечатка карты проверки сопел неудовлетворительная, появилась проблема с принтером. Эта неполадка вызвана либо засорившимся соплом подачи чернил, либо невыровненной печатающей головкой. См. Чистка печатающей головки о подробных указаниях, как чистить печатающую головку. Об информации по выравниванию печатающей головки, см. Выравнивание печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Далее