Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка простой бумаги

Выполните следующие действия по загрузке простой бумаги в принтер.

| Опустите выходной лоток и вытяните его удлинитель. Затем придержите нажатым фиксатор левой направляющей и сдвиньте левую направляющую так, чтобы расстояние между боковыми направляющими слегка превышало ширину листа вашей бумаги.

| Разверните веером стопку бумаги, затем постучите ее ребрами о плоскую поверхность, чтобы выровнять кромки стопки.

| Заложите стопку бумаги в загрузчик листов печатной стороной вверх, прислоняя правую кромку стопки к правой направляющей загрузчика. Затем придвиньте левую направляющую к левой кромке стопки бумаги. Заложенная стопка бумаги должна лежать под ушками между боковыми направляющими.

|  | Примечания:

|  | Оставляйте спереди принтера свободное пространство для полного выхода бумаги из принтера.

|  | Всегда закладывайте бумагу в загрузчик листов узкой стороной листов вперед.

|  | Обратите внимание на то, чтобы стопка бумаги по высоте не превышала предельную стрелку, нанесенную с внутренней стороны на боковую направляющую.

[К началу]

Далее