Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Печать

Способ печати | Струйный, по запросу
Конфигурация сопел | Монохромных (черных) 48 сопел Цветных (голубых, пурпурных, желтых, светло-голубых, светло-пурпурных) 240 сопел (48[каждого цвета] x 5)
Разрешение | Максимальное 2880 dpi x 720 dpi
Управляющий код | EPSON/P Raster EPSON Remote
Направление печати | Двунаправленная, с логическим поиском
Входной буфер | 32 Кбайт

[К началу]

Предыдущая | Далее