Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Для пользователей Macintosh

> Настройка вашего принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер, чтобы вы могли пользоваться им в компьютерной сети AppleTalk. В результате настройки своего принтера как общего ваш локальный принтер будет подключен к сети и на нем смогут печатать операторы других компьютеров.

Вначале вы должны установить принтер как общий на том компьютере, к которому он подсоединен непосредственно. Затем вы должны указать сетевой маршрут к принтеру от каждого компьютера, который будет подключаться к нему, и установить программное обеспечение принтера на этих компьютерах.

## Настройка вашего принтера как общего

Чтобы разделять принтер с операторами других компьютеров в сети AppleTalk, выполните следующую процедуру для конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно.

| Включите принтер.

| Выберите Селектор в меню Apple и щелкните значок вашего принтера. После этого выберите порт, к которому подключен принтер.

| Нажмите кнопку Настройка . Открывается диалоговое окно Настройка разделения принтера.

| Установите флажок Использовать этот принтер совместно , затем введите с клавиатуры имя принтера и, при необходимости, информацию о пароле.

| Нажмите кнопку OK. Имя общего принтера появляется в списке портов в Селекторе.

| Закройте Селектор.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к принтеру из других компьютеров через сеть выполните следующую процедуру на каждом компьютере, который получит доступ к принтеру.

| Включите свой принтер.

| Установите программное обеспечение принтера с компакт-диска с программным обеспечением.

| Выберите Селектор в меню Apple. Затем щелкните значок соответствующего принтера и выберите принтерный порт, которым вы хотите пользоваться, из списка Выбор принтерного порта.

|  | Примечание:

|  | Доступны только принтеры, подключенные к вашей текущей зоне AppleTalk.

> Если откроется следующее диалоговое окно, введите пароль для принтера, затем щелкните OK

| Нажмите кнопку соответствующего переключателя Фоновая печать , чтобы включить или выключить фоновую печать.

| Закройте Селектор.

[К началу]

Предыдущая | Далее