Информация о продукте / Указания по технике безопасности

# Важные меры безопасности

> Предостережения при установке принтера
> Предостережения при выборе места для принтера
> Предостережения при пользовании принтером
> Предостережения при обращении с чернильными картриджами

Перед пользованием принтером прочтите все эти правила до конца. Выполняйте также все предупреждения и указания, обозначенные на самом принтере.

## Предостережения при установке принтера

Соблюдайте следующие правила, когда вы устанавливаете принтер:

- Не блокируйте и не закрывайте отверстий в корпусе принтера.

- Применяйте только источник электропитания, указанный в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным сетевым розеткам. Избегайте розеток в общей электросети с фотокопировальными машинами или кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.

- Не пользуйтесь электрическими розетками, управляемыми через настенные выключатели или автоматические таймеры.

- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.

- Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым шнуром.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току. Суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не должен превышать номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.

- Вынимайте вилку сетевого шнура принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:

> При повреждении сетевого шнура или его вилки; если внутрь принтера попала жидкость; если принтер падал или поврежден его корпус; если принтер не работает нормально или произошло заметное изменение его производительности и ухудшилось качество печати.

- Для эффективной защиты принтера от коротких замыканий и перегрузок по току цепь его электропитания в помещении должна быть снабжена автоматическим выключателем на 10 или 16 А.

[К началу]

## Предостережения при выборе места для принтера

Соблюдайте следующие правила при выборе места для установки принтера:

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую поверхность с размерами, превышающими все размеры принтера в плане. Принтер не будет нормально работать в наклонном положении.

- Оставляйте спереди принтера достаточное свободное место для полного вывода отпечатанных листов.

- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи от источников теплоты.

- Также избегайте запыленных мест и мест, подверженных сотрясениям и вибрации.

- Оставляйте вокруг принтера свободное пространство, достаточное для его естественной вентиляции.

- Располагайте принтер вблизи от настенной розетки, чтобы из нее было удобно вынимать вилку сетевого шнура.

[К началу]

## Предостережения при пользовании принтером

Соблюдайте следующие правила, когда вы пользуетесь принтером:

- Не засовывайте через щели внутрь корпуса принтера посторонних предметов.

- Не проливайте жидкостей над принтером.

- Во время печати не просовывайте рук внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам.

- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой Сеть. После нажима на эту кнопку индикатор Сеть мигает. Не вынимайте вилку сетевого шнура принтера из розетки и не размыкайте цепь его электропитания до тех пор, пока индикатор Сеть не перестанет мигать.

- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении и на месте ли чернильные картриджи.

[К началу]

## Предостережения при обращении с чернильными картриджами

Соблюдайте следующие правила при обращении с картриджами:

- Храните чернильные картриджи в местах, не доступных для детей. Не позволяйте детям играть с картриджами и пить чернила из них.

- Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, так как вокруг выходного канала могут оставаться чернила. Если чернила попали на кожу, смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте глаза обильной водой. Если после тщательной промывки глаз вы ощущаете дискомфорт или у вас нарушилось зрение, незамедлительно обратитесь за помощью к врачу.

- Не встряхивайте картридж, чтобы не вызвать утечку чернил из него.

- Устанавливайте картридж сразу же после его распаковки. Длительное хранение распакованного картриджа может ухудшить качество печати после его установки на принтер.

- Не используйте чернильный картридж, у которого вышел срок хранения, указанный на упаковке. Не следует пользоваться картриджами дольше шести месяцев с момента установки их на принтер.

- Не разбирайте картриджей и не пытайтесь наполнять их чернилами, чтобы не испортить печатающую головку.

- После того как вы занесете картридж из холодного хранилища в теплое помещение, выдержите картридж при комнатной температуре не менее трех часов.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном помещении.

- После каждой установки картриджа часть чернил расходуется на автоматическую проверку его надежности.

- Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

- В чернильном картридже эта интегральная микросхема хранит различные данные по нему, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь. Однако часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа, потому что принтер автоматически проверяет картриджи на надежность, расходуя чернила.

- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж при тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому ни крышек, ни пробок не требуется. Помните, однако, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь у картриджа к зоне подачи чернил и к участкам вокруг нее.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR ®

Как член международной организации ENERGY STAR®, фирма EPSON установила, что данный продукт соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Международная программа ENERGY STAR® Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающей офисной аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

Далее