Информация о продукте

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает заложенную бумагу в загрузчике листов.

2. Боковые направляющие: Способствуют вертикальному выравниванию при загрузке бумаги. Регулируйте положение левой направляющей по ширине листов вашей бумаги.

3. Крышка принтера: Защищает печатающий механизм. Открывайте крышку только при установке и замене чернильных картриджей.

4. Загрузчик листов: Удерживает чистые листы и автоматически подает бумагу во время печати.

5. Выходной лоток: Принимает листы, выводимые из принтера.

6. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает листы, выводимые из принтера.

1. Прижимные планки картриджей: Удерживают чернильные картриджи на месте. Открывайте планки только при установке и замене чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Напыляет чернила на бумагу.

3. Панель управления: Управляет различными функциями принтера. Подробнее см. следующий раздел.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки управления

Кнопка | Назначение
Сеть | Включает и выключает принтер. Сбрасывает содержимое буфера принтера, если нажать ее дважды при включенном электропитании принтера.
Техобслуживание | Загружает или выводит бумагу, если нажать и отпустить кнопку в пределах трех секунд. Возобновляет печать, если нажать и отпустить кнопку после устранения неполадки "Нет бумаги". Прочищает сопла печатающей головки, если нажать и удерживать кнопку три секунды, когда индикатор Ошибка погашен. Передвигает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей, когда чернила кончаются.
Замена картриджа | Передвигает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заправляет систему подачи чернилами, когда чернила кончаются.

### Световые индикаторы

Индикатор | Состояние на принтере
Сеть | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные печати, печатает, заправляет систему подачи чернилами, прочищает печатающую головку или во время замены чернильного картриджа.
Ошибка | Горит когда в принтере закончилась бумага. Заложите бумагу в загрузчик листов и нажмите кнопку Техобслуживание для возобновления печати. Горит, когда заклинило механизм замятой бумагой. Удалите всю бумагу из загрузчика, а затем заложите ее вновь. Если индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно извлеките из него всю защемленную бумагу. Мигает, если картридж с черными или цветными чернилами почти пустой. Горит, если картридж с черными или цветными чернилами пустой. Замените пустой черный чернильный картридж (T026) или цветной картридж (T027). Мигает, когда печатающая головка перемещается на позицию замены чернильных картриджей. Индикатор будет мигать чаще, если опустел цветной картридж, а не черный картридж.

[К началу]

Предыдущая | Далее