Как сделать / Техобслуживание

# Чистка печатающей головки

> Пользование утилитой Чистка головки
> Пользование кнопками панели управления

Если вы обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем пропущены точки, вы можете решить эти проблемы, прочистив печатающую головку. Благодаря этой операции сопла будут подавать чернила правильно.

Печатающую головку можно прочищать из вашего компьютера с помощью утилиты Чистка головки, входящей в комплект программного обеспечения принтера, либо пользуясь кнопками панели управления на самом принтере.

| Примечания:

| Чистка печатающей головки расходует цветные и черные чернила. Чтобы не переводить чернила, прочищайте головку только тогда, когда ухудшается качество печати. Например, прочищайте головку, когда отпечаток размытый, когда цвет неправильный или когда цвет отсутствует.

| Вначале воспользуйтесь утилитой Проверка сопел, которая подтверждает необходимость чистки печатающей головки. Этим вы сэкономите чернила.

| Когда индикатор Ошибка мигает или горит непрерывно, вы не сможете чистить печатающую головку. Вначале замените соответствующий чернильный картридж.

| Во время печати не запускайте утилиту Чистка головки или Проверка сопел; в противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.

## Пользование утилитой Чистка головки

См. ниже соответствующий раздел с описанием, как пользоваться утилитой Чистка головки.

### Для пользователей Windows (только в Windows Me, 98, 95 и 2000)

Выполните следующую процедуру чистки печатающей головки с использованием утилиты Чистка головки.

| Убедитесь в том, что принтер включен, а индикатор Ошибка погашен.

|  | Примечание:

|  | Если индикатор Ошибка мигает, вы не сможете чистить печатающую головку. Вначале замените соответствующий картридж.

| Правой клавишей мыши щелкните значок принтера на панели задач, затем выберите Чистка головки . Либо войдите в программное обеспечение принтера, а затем щелкните вкладку Сервис и нажмите кнопку Чистка головки .

| Выполните указания с экрана.

> Индикатор Сеть мигает, когда принтер выполняет цикл чистки.

|  | Предостережение:

|  | Запрещается выключать принтер, пока индикатор Сеть мигает, чтобы не повредить принтер.

| Когда индикатор Сеть перестанет мигать, щелкните команду Печатать карту проверки сопел в диалоговом окне Чистка головки, чтобы убедиться в чистоте головки и чтобы сбросить цикл чистки.

Образцы проверки сопел:

| Образец чистой головки

| Печатающая головка требует чистки

Если карта распечатана неудовлетворительно, необходимо повторить операцию чистки и вновь распечатать карту проверки сопел.

Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратной прочистки сопел, выключите принтер и оставьте до утра. На следующий день вновь повторите чистку головки.

Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или оба ваших чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. Чтобы заменить еще не опустевший чернильный картридж, см. Замена чернильного картриджа

Если и после замены чернильных картриджей качество не повышается, обратитесь за технической помощью к своему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания высокого качества печати мы рекомендуем включать принтер для печати ежемесячно хотя бы нескольких страниц.

### Для пользователей Macintosh

Выполните следующую процедуру чистки печатающей головки с использованием утилиты Чистка головки.

| Убедитесь в том, что принтер включен, а индикатор Ошибка погашен.

| Откройте окно программного обеспечения принтера и щелкните кнопку со значком Утилита, затем нажмите кнопку Чистка головки .

| Выполняйте указания с экрана.

> Индикатор Сеть мигает, пока принтер выполняет цикл чистки.

|  | Предостережение:

|  | Запрещается выключать принтер, пока индикатор Сеть мигает, чтобы не повредить принтер.

| Когда индикатор Сеть перестанет мигать, нажмите кнопку Подтверждение в диалоговом окне Чистка головки, чтобы распечатать карту с шаблоном проверки сопел и сбросить цикл чистки. Пользуйтесь шаблоном проверки сопел, чтобы подтвердить чистоту головки.

Образцы проверки сопел:

| Образец чистой головки

| Печатающая головка требует чистки

Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратной прочистки сопел, выключите принтер и оставьте до утра. На следующий день вновь повторите чистку головки.

Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или оба ваших чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. Чтобы заменить чернильный картридж, см. Замена чернильного картриджа

Если и после замены чернильных картриджей качество не повышается, обратитесь за технической помощью к своему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания высокого качества печати мы рекомендуем включать принтер для печати ежемесячно хотя бы нескольких страниц.

[К началу]

## Пользование кнопками панели управления

Выполните следующую процедуру чистки печатающей головки с помощью кнопок панели управления

| Убедитесь в том, что индикатор Сеть горит, а индикатор Ошибка погашен.

|  | Примечание:

|  | Если индикатор Ошибка мигает или горит, вы не сможете чистить головку, а вместо чистки начинается процедура замены чернильного картриджа. Если вы не желаете в этот момент заменять чернильный картридж, нажмите кнопку Техобслуживание, чтобы вернуть печатающую головку на исходную позицию.

| Придержите нажатой кнопку Техобслуживание три секунды.

| Примечание:

| Если вы отпустите кнопку Техобслуживание ранее, чем через три секунды, будет подана бумага. Нажмите кнопку Техобслуживание вновь, чтобы вывести бумагу из принтера, после чего повторите шаг 1.

> Принтер начинает чистить печатающую головку, а индикатор Сеть начинает мигать.

|  | Предостережение:

|  | Запрещается выключать принтер, пока индикатор Сеть мигает, чтобы не повредить принтер.

| Когда индикатор Сеть перестанет мигать, распечатайте карту проверки сопел, чтобы убедиться в чистоте головки и чтобы сбросить цикл чистки.

Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратной чистки сопел, выключите принтер и оставьте до утра. На следующий день вновь повторите чистку головки.

Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или оба ваших чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. Чтобы заменить еще не опустевший чернильный картридж, см. Замена чернильного картриджа

Если и после замены чернильных картриджей качество печати не повышается, обратитесь за технической помощью к своему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания высокого качества печати мы рекомендуем включать принтер для печати ежемесячно хотя бы нескольких страниц.

[К началу]

Предыдущая | Далее