Печать в Windows

# Пользование утилитами принтера

> EPSON Status Monitor 3
> Проверка сопел
> Чистка головки
> Выравнивание печатающей головки
> Информация о принтере и специальной оснастке
> Скорость и Ход

Утилиты принтера EPSON дают вам возможность проверять текущее состояние принтера и выполнить некоторые операции обслуживания через компьютер.

Чтобы пользоваться утилитами, щелкните вкладку Сервис в окне программного обеспечения принтера, затем нажмите кнопку той утилиты, какую вы хотите использовать. Как входить в программное обеспечение принтера, см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Примечания:

| Буква в скобках, стоящая за именем утилиты, обозначает быструю клавишу этой утилиты. Нажмите клавишу Alt и соответствующую литеру на клавиатуре компьютера, чтобы открыть данную утилиту.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка сопел, Чистка головки и Выравнивание печатающей головки, если ваш принтер подключается к компьютеру через сеть.

| Запрещается пользоваться утилитами Проверка сопел, Чистка головки и Выравнивание печатающей головки, когда принтер печатает. В противном случае ваши отпечатки будут испачканы чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## EPSON Status Monitor 3

Утилита Status Monitor 3 снабжает вас информацией о состоянии принтера, например о количестве чернил, оставшихся в картриджах, и предупреждает об ошибках принтера.

Эта утилита доступна только, когда выполнены оба следующих условия:

- Принтер подключен непосредственно к главному компьютеру через параллельный порт или через USB-порт.

- Ваша система сконфигурирована для поддержки двухсторонней связи.

[К началу]

## Проверка сопел

Утилита Проверка сопел проверяет, не засорились ли сопла в печатающей головке. Проверяйте сопла, когда вы заметите, что ухудшилось качество печати, и после операции чистки, когда необходимо удостовериться, что сопла печатающей головки прочищены. В случае если операция проверки сопел установит, что печатающая головка требует чистки, вы можете войти в утилиту Чистка головки прямо из утилиты Проверка сопел. См. Проверка сопел печатающей головки

[К началу]

## Чистка головки

Утилита Чистка головки прочищает печатающую головку. Чистка печатающей головки может потребоваться, когда вы заметите, что качество печати ухудшилось. Воспользуйтесь вначале утилитой Проверка сопел, чтобы выяснить, требуется ли чистка печатающей головки. Вы можете войти в утилиту Проверка сопел прямо из утилиты Чистка головки. См. Чистка печатающей головки

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Утилита Выравнивание печатающей головки выравнивает печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, чтобы повторить операцию выравнивания печатающей головки, когда заметите, что линии не совмещаются по вертикали.

Когда вы прогоняете утилиту Выравнивание печатающей головки, принтер распечатывает контрольную карту с тестовыми образцами, по которым вы проверяете, выровнена ли печатающая головка.

Примеры тестовых образцов.

На каждом образце отпечатанной контрольной карты выберите те вертикальные линии, которые совмещены наилучшим образом. Для каждого образца выберите соответствующий номер линии из ниспадающего списка в диалоговом окне Выравнивание печатающей головки, после чего нажмите кнопку Готово , чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти правильно совмещенной линии, выберите номер той линии, которая наиболее близка к совмещению, и щелкните команду Повторное выравнивание . Выбранные вами линии будут передвинуты к центру (число 8), и принтер снова напечатает контрольную карту выравнивания головки.

[К началу]

## Информация о принтере и специальной оснастке

Эта утилита позволяет драйверу принтера подтвердить информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет особую информацию, касающуюся определенных характеристик принтера, например Код идентификации принтера.

В зависимости от конфигурации вашей системы информация, отображаемая в диалоговом окне Информация о принтере и специальной оснастке, может обновляться автоматически либо ее обновление, возможно, необходимо вводить вручную.

Если в окне Текущие установки появится сообщение, подсказывающее вам ввести установки, или если вы измените конфигурацию принтера, выполните представленную ниже процедуру ручного ввода необходимых установок.

| Нажмите кнопку Карта установок в диалоговом окне Информация о принтере и специальной оснастке, чтобы распечатать информацию о вашем принтере и его специальной оснастке. Чтобы воспользоваться этой утилитой, вам потребуется бумага формата A4 или Letter. Вы увидите отпечаток, подобный показанному ниже.

| Проверьте, совпадают ли установки утилиты с информацией, напечатанной на Карте установок. Если они не совпадают, откорректируйте установки на экране, чтобы они соответствовали информации Карты установок.

| Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из этого меню и сохранить вашу настройку.

[К началу]

## Скорость и Ход

Это диалоговое окно позволяет задавать установки, относящиеся к скорости и ходу печати.

Вам доступны следующие установки:

| Примечание:

| Особые возможности, содержащиеся в программном обеспечении принтера, различаются в зависимости от модели принтера и версии операционной системы Windows, которой вы пользуетесь.

### Высокоскоростные копии

Чтобы печатать множество копий вашего документа быстрее, выберите Высокоскоростные копии . Этим вы ускорите распечатку благодаря использованию области на вашем жестком диске в качестве кэш-памяти, когда будете печатать множество копий вашего документа.

### EPSON Printer Port

На моделях принтера с параллельным портом вы можете ускорить передачу данных, выбрав EPSON Printer Port

Пользователи параллельного порта могут еще больше повысить скорость печати, активизировав DMA-пересылку, как поясняется в разделе Активизация DMA-пересылки.

### Показывать Индикатор хода

Чтобы отображать на экране Индикатор хода при каждом сеансе печати, выберите команду Показывать Индикатор хода

### Всегда буферизировать данные типа RAW (Только в Windows 2000 и NT 4.0)

Установите этот флажок, чтобы клиенты системы Windows NT буферизировали документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый) (В приложениях системы Windows NT используется формат EMF по умолчанию).

Воспользуйтесь этой возможностью, если документы, сбуферизированные в формате EMF, не распечатываются правильно.

Буферизация данных типа RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые из проблем (например, "Недостаточная память/пространство на диске для печати", "Медленная скорость печати" и др.) можно решать установкой флажка Всегда буферизировать данные типа RAW .

| Примечание:

| При буферизации данных типа RAW ход печати, отображаемый Индикатором хода, может отличаться от фактического протекания процесса печати.

### Предпочтения в контроле

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Предпочтения в контроле, в котором вы сможете выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3.

Вы можете выполнить следующие установки:

Выбор уведомления | Отображает установки уведомления о текущей ошибке. Установите флажки типов ошибок, по которым вы хотите получать уведомления. Примечание: Щелкните кнопку По умолчанию , чтобы вернуть установки Выбор уведомления к их значениям по умолчанию.
Выбор быстрого значка | Установите флажок Быстрый значок и выберите тип значка для размещения быстрого значка на вашей панели задач в Windows. Щелчок по быстрому значку на панели задач будет открывать утилиту EPSON Status Monitor 3. Щелкните значок правой клавишей мыши, чтобы получить доступ к некоторым утилитам принтера.
Разрешать слежение за общими принтерами | Установите этот флажок, чтобы другие ПК в локальной сети могли следить за состоянием принтера коллективного пользования.

[К началу]

Предыдущая | Далее