Как сделать / Техобслуживание

# Выравнивание печатающей головки

> Для пользователей Windows (только в Windows Me, 98, 95 и 2000)
> Для пользователей Windows 4.0
> Для пользователей Macintosh

При обнаружении невыровненных вертикальных линий вы можете решить эту проблему через ваш компьютер с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки, которая входит в состав программного обеспечения вашего принтера. См. ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.

## Для пользователей Windows (только в Windows Me, 98, 95 и 2000)

Выполните следующую процедуру, чтобы выровнять печатающую головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Правой клавишей мыши щелкните значок принтера на панели задач, затем выберите Выравнивание печатающей головки . Либо войдите в программное обеспечение принтера, а затем щелкните вкладку Сервис и нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки .

| Выполните указания с экрана для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## Для пользвоателей Windows NT 4.0

Выполните следующие действия для выравнивания печатающей головки с использованием утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь, что в принтер загружена бумага формата А4 или Letter

| Войдите в программное обеспечение принтера.

| Перейдите на закладку Сервис, затем щелкните кнопку Выравнивание печатающей головки.

| Следуйте указаниям на экране монитора,чтобы выровнить печатающую головку.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Выполните следующую процедуру, чтобы выровнять печатающую головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера и нажмите кнопку со значком Утилита, затем нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки .

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнять печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая | Далее