Как сделать / Проверка состояния принтера и его обслуживание

# Проверка дюз

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)
> Использование панели управления принтера

Если на печати отсутствуют некоторые точки, или напечатанное изображение слишком блеклое, следует проверить, не засорились ли дюзы печатающей головки.

Проверить состояние дюз можно при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) из ПО принтера или с помощью панели управления принтера.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)

Обратитесь к соответствующим разделам о работе с утилитой Nozzle Check (Проверка дюз).

| Примечание:

Не используйте утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) во время печати, в противном случае печать может быть испорчена.

### Для пользователей Windows

Для проверки дюз утилитой Nozzle Check (Проверка дюз):

| Загрузите в податчик листов бумагу размера A4 или Letter.

| Откройте окно ПО принтера, щелкните вкладку Maintenance (Обслуживание) , затем щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз) .

| Следуйте инструкциям на экране.

### Для пользователей Macintosh

Для проверки дюз утилитой Nozzle Check (Проверка дюз):

| В Mac OS 8.1 и следующих (за исключением Mac OS X) откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) и щелкните кнопку Utility (Утилиты), затем щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз) в диалоговом окне Utility (Утилиты). В Mac OS X дважды щелкните значок EPSON Printer Utility (Утилиты принтера) в папке Applications (Приложения) в окне Macintosh HD (по умолчанию), выберите этот принтер и щелкните кнопку OK в окне Printer List (Принтеры) window, затем щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз) в диалоговом окне Utility (Утилиты).

| Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

## Использование панели управления принтера

Для проверки дюз при помощи панели управления принтера:

| Выключите принтер.

| Загрузите в податчик листов бумагу размера A4 или Letter.

| Удерживайте нажатой кнопку обслуживания и нажмите кнопку включения , чтобы включить принтер. Отпустите сначала кнопку включения . Когда принтер начнет проверку своего состояния, отпустите кнопку обслуживания .

Принтер напечатает тестовую страницу с номером версии ПЗУ принтера, кодом счетчика чернил и шаблоном проверки дюз. Ниже приведен пример такой страницы.

| Хорошее качество

| Необходима чистка печатающей головки

Если качество печати шаблона проверки дюз неудовлетворительно, то проблема может заключаться в загрязнении чернильных дюз или плохом выравнивании печатающей головки. Подробная информация об очистке головки содержится в разделе Очистка печатающей головки . Информация о выравнивании головки содержится в разделе Выравнивание печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая