Как сделать / Настройка принтера для работы в сети

# Для пользователей Windows Me, 98, 95

> Открытие общего доступа к принтеру
> Доступ к принтеру по сети

В этом разделе описывается, как сделать принтер доступным для других компьютеров через локальную сеть.

Сначала нужно на компьютере, к которому подсоединен принтер, открыть к этому принтеру общий доступ. Затем нужно добавить этот принтер на каждом компьютере сети, на котором он должен использоваться.

| Примечание:

В этом разделе описана процедура использования принтера как общего принтера в сети. Если нужно подсоединить принтер прямо к сети без настройки его как общего принтера, обратитесь к администратору сети.

## Открытие общего доступа к принтеру

Чтобы сделать принтер доступным для других компьютеров сети:

| Щелкните кнопку Start (Пуск), последовательно выберите пункты Settings (Параметры)и Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните значок Network (Сеть) .

| Щелкните вкладку File and Print Sharing (Общие файлы и принтеры).

| Установите флажок I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Принтеры этого компьютера нужно сделать общими) и щелкните кнопку OK.

| В диалоговом окне Network (Сеть) щелкните кнопку OK.

| В диалоговом окне Control Panel (Панель управления) дважды щелкните значок Printers (Принтеры) .

|  | Примечание:

Если откроется диалоговое окно, предлагающее вставить установочный компакт-диск Windows Me, 98 или 95 CD-ROM, вставьте его в дисковод CD-ROM и следуйте инструкциям на экране.

Если откроется диалоговое окно, предлагающее перезагрузить компьютер, сделайте это. Затем откройте папку Printers (Принтеры) и перейдите к шагу 7.

| Выберите значок этого принтера в папке Printers (Принтеры) и выберите пункт Sharing (Общий доступ) в меню File (Файл).

| Включите переключатель Shared As (Открыть общий доступ), введите необходимую информацию о принтере и щелкните кнопку OK.

[К началу]

## Доступ к принтеру по сети

Чтобы использовать принтер с других компьютеров сети, сначала его нужно добавить на этих компьютерах. Для этого:

| Примечание:

Чтобы другие компьютеры могли получить доступ к принтеру, к нему предварительно на том компьютере, к которому он подсоединен, должен быть открыт общий доступ. Эта процедура описана в разделе Открытие общего доступа к принтеру.

| Щелкните кнопку Start (Пуск), последовательно выберите пункты Settings (Параметры)и Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните значок Add Printer (Установка принтера) . Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтера).

| Щелкните кнопку Next (Далее).

| Включите переключатель Network printer (Сетевой принтер)и щелкните кнопку Next (Далее).

| На следующей странице щелкните кнопку Browse (Обзор).

| Дважды щелкните значок компьютера, к которому подсоединен принтер. Затем щелкните значок нужного принтера.

| Щелкните кнопку OK и следуйте инструкциям на экране.

|  | Примечание:

Чтобы контролировать состояние сетевого принтера, необходимо установить утилиту EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) на все компьютеры, обращающиеся к этому принтеру. Подробная информация содержится в разделе Установка EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) .

### Установка EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния)

Чтобы контролировать состояние сетевого принтера, необходимо установить утилиту EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) на все компьютеры, обращающиеся к этому принтеру. Для этого:

| Вставьте компакт-диск с ПО принтера в дисковод CD-ROM. Если не откроется окно диалоговое окно Installer (Программа установки), дважды щелкните программу SETUP.EXE в оглавлении компакт-диска.

| Выберите пункт Install Software (Установить ПО принтера)и щелкните кнопку .

| Щелкните кнопку Advanced (Дополнительно), выберите только пункт EPSON Status Monitor3 (Монитор состояния), затем щелкните кнопку Install (Установить).

| Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

Предыдущая | Следующая