Возможности ПО принтера / Для пользователей Mac OS X

# Использование утилит принтера

> EPSON Status Monitor (Монитор состояния)
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Чистка печатающей головки)
> Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)

Утилиты принтера EPSON позволяют проверять состояние принтера и проводить его обслуживание.

Для запуска утилит дважды щелкните значок EPSON Printer Utility (Утилиты принтера) в папке Applications (Приложения) в окне Macintosh HD (по умолчанию), затем щелкните кнопку нужной утилиты.

| Примечание:

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Чистка печатающей головки) и Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) во время печати; иначе печать может быть испорчена.

Обратитесь к соответствующим разделам.

## EPSON Status Monitor (Монитор состояния)

Утилита Status Monitor (Монитор состояния) контролирует состояние принтера. При обнаружении ошибки принтера она выдает сообщение об ошибке.

Она также позволяет проверить уровень чернил перед печатью.

Для запуска утилиты Status Monitor (Монитор состояния) щелкните кнопку EPSON Status Monitor (Монитор состояния) в диалоговом окне Utility (Утилиты). Подробная информация содержится в разделе EPSON Status Monitor (Монитор состояния).

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте состояние дюзы, если качество печати ухудшилось, а также после их чистки. Если проверка дюз показала, что печатающую головку необходимо чистить, откройте утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки) прямо из утилиты Nozzle Check (Проверка дюз). Подробная информация содержится в разделе Nozzle Check (Проверка дюз).

[К началу]

## Head Cleaning (Чистка печатающей головки)

Утилита Head Cleaning (Чистка печатающей головки) выполняет чистку печатающей головки. Чистить головку необходимо при ухудшении качества печати, но сначала утилитой Nozzle Check (Проверка дюз) проверьте, что причина заключается в засорении дюзы. Подробная информация содержится в разделе Head Cleaning (Чистка печатающей головки).

[К началу]

## Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)

Утилита Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) выравнивает печатающую головку. Ее нужно использовать при нестыковке вертикальных или горизонтальных линий на печати. Следуйте инструкциям в окне этой утилиты.

При запуске утилиты Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) принтер печатает шаблоны для проверки выравнивания головки.

Ниже приведен пример печати этих шаблонов.

В каждом напечатанном шаблоне выберите вертикальную линию, которая выровнена лучше других. Для каждого шаблона задайте номер соответствующей линии в полях диалогового окна Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) и щелкните кнопку Finish (Закончить) для ввода новых параметров в действие.

| Примечание:

Если нет ни одной правильно выровненной линии, выберите номер линии, выровненной лучше других, и щелкните кнопку Realignment (Повторное выравнивание). Выбранные линии будут перемещены в центральное положение (№ 8), и шаблоны проверки выравнивания будут напечатаны снова.

[К началу]

Предыдущая | Следующая