Возможности ПО принтера / Для пользователей Windows

# Параметры вкладки Main (Главное)

> Основные параметры
> Дополнительные параметры

На вкладке Main (Главное) можно задавать значения параметров Quality Type (Качество), Paper Options (Параметры бумаги), Print Options (Параметры печати), Orientation (Ориентация) и Advanced (Дополнительно), а также проверять уровень чернил. Обратитесь к соответствующим разделам.

## Основные параметры

### Quality Type (Качество)

В разделе Quality Type (Качество) на вкладке Main (Главное) запрограммированы пять уровней качества печати.

Можно выбрать следующие типы качества:

Draft (Черновик) | Зкономичная, быстрая печать.
Text (Текст) | Печать среднего качества (для текстов).
Text & Image (Текст и графика) | Печать высокого качества (для текстов с графикой).
Photo (Фото) | Печать с фотографическим качеством.
Best Photo (Высококачественное фото) | Печать с наивысшим фотографическим качеством.

### Paper Options (Параметры бумаги)

#### Type (Тип)

Задает тип используемого носителя.

Значение параметра Type (Тип) определяет, какие другие параметры будут доступны, пожтому его нужно задавать в первую очередь.

На вкладке Main (Главное) нужно задать такое значение параметра Type (Тип), которое соответствует загруженному в принтер носителю. Для определения типа используемого носителя найдите его в списке Типы носителей. Типом носителя будет заголовок группы носителей (выделяется жирным шрифтом). Некоторые носители принадлежат к нескольким типам.

| Типы носителей

#### Size (Размер)

Задает размер используемой бумаги. В этот список можно добавить размеры, определяемые пользователем.

#### Borderless (Без полей)

Установите этот флажок, если нужно печатать без полей по всем четырем сторонам листа.

Этот режим можно использовать для следующих носителей:

Бумага фотографического качества для струйной печати:
A4, Letter, 5 x 8"

Толстая матовая бумага:
A4, Letter

Фотобумага:
A4, Letter, 4 x 6", 4 x 6" (без перфорации), 100 x 150 мм, 200 x 300 мм, 210 x 594 мм

Глянцевая фотобумага наивысшего качества
5 x 7"

| Примечание:

Если в используемом приложении можно задавать размеры полей, то перед печатью удостоверьтесь, что они заданы равными нулю.

Печать в этом режиме занимает больше времени.

Поскольку в этом режиме изображение увеличивается до размеров, несколько больших размеров бумаги (если задано значение Sheet Feeder (Податчик листов) для параметра Paper Source (Источник бумаги)), то часть изображения, выходящая за границы листа, не будет напечатана.

При печати на других носителях качество печати может ухудшаться вверху и внизу листа, или в этих частях листа изображение может быть смазано. Перед печатью больших объемов рекомендуется для пробы напечатать одну первую страницу.

Этот режим нельзя использовать на фотобумаге ColorLife, глянцевой пленке фотографического качества, прозрачных пленках для струйной печати, бумаге для термоперевода на ткань и бумаге для струйной печати при разрешении 360 dpi.

### Print Options (Параметры печати)

#### PhotoEnhance

В этом режиме можно применять параметры коррекции изображения, специально разработанные для сканированных или снятых цифровой камерой изображений.

#### Reverse order (Обратный порядок)

Страницы документа печатаются в обратном порядке, начиная с последней.

#### Print Preview (Предварительный просмотр)

Установите флажок Print Preview (Предварительный просмотр) в разделе Print Options (Параметры печати), чтобы просмотреть документ перед печатью.

При отправке на принтер задания печати откроется окно EPSON Print Preview (Предварительный просмотр), в котором можно будет изменить параметры документа перед печатью.

Панель задач окна EPSON Print Preview (Предварительный просмотр) содержит следующие кнопки:

| Drag 'n' Drop (Перетаскивание) | Щелкните кнопку для выбора и перемещения водяных знаков.
| Zoom (Увеличение) | Щелкните кнопку для увеличения или уменьшения масштаба просматриваемой страницы.
| Fit To Screen (По размеру экрана) | Щелкните кнопку для подгонки размера изображения по размеру окна просмотра. Это удобно, когда нужно увидеть страницу целиком.
| Maximum Zoom (Максимальное увеличение) | Щелкните кнопку, чтобы увидеть страницу в максимальном масштабе.
| Printable Area On/Off (Вкл./выкл. область печати) | Щелкните кнопку для включения и выключения границ области, вне которых принтер не может печатать.
| Watermark (Водяной знак) | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Watermark (Водяной знак), в котором можно добавить к документу водяной знак или изменить его параметры.
| Reset Watermark Settings (Сброс параметров водяного знака) | Щелкните кнопку для возврата всех параметров водяного знака к значениям, установленным перед первым открытием окна EPSON Print Preview (Предварительный просмотр). Если параметры не изменялись, то данная кнопка недоступна.
| Previous Page (Предыдущая страница) | Щелкните кнопку для просмотра страницы, предшествующей просматриваемой в данный момент. Если просматривается первая страница, то эта кнопка недоступна.
| Next Page (Следующая страница) | Щелкните кнопку для просмотра страницы, следующей за просматриваемой в данный момент. Если просматривается последняя страница, то эта кнопка недоступна.

Кроме того, при предварительном просмотре документа можно:

- Выбирать и просматривать отдельные страницы.

- Изменять размер окна просмотра.

- Увеличивать просматриваемый документ. Для этого выберите пункт Magnify (Увеличить) меню View (Вид). Откроется окно Magnify (Увеличить), в котором будет крупно показана область документа, выделенная красной рамкой. Перемещая мышью эту рамку, можно просматривать другие части страницы.

- Просматривать страницы, составляющие плакат. Окно Poster (Плакат) открывается автоматически, если включен режим Poster Printing (Печать плаката) в разделе Multi-Page (Многостраничная печать) на вкладке Page Layout (Макет страницы). В этом окне можно просматривать отдельные страницы плаката. Это окно можно открыть также при помощи пункта Poster (Плакат) меню View (Вид).

- Добавлять к документу водяные знаки. Выбранный водяной знак будет отображаться при предварительном просмотре. Подробная информация содержится в разделе Watermark (Водяной знак).

- Задавать страницы документа, которые нужно печатать. Щелкните значок страницы в списке слева от окна просмотра и добавьте ее к списку печати или удалите ее из него при помощи следующих команд меню Print Options (Параметры печати):

| Add page (Добавить страницу) | Щелкните кнопку, чтобы добавить выделенные страницы к списку печатаемых страниц.
| Remove page (Удалить страницу) | Щелкните кнопку, чтобы удалить выделенные страницы из списка печатаемых страниц.

После просмотра документа щелкните кнопку Print (Печать) для его печати или кнопку Cancel (Отмена) для отмены печати.

### Orientation (Ориентация)

Ориентация страницы при печати может быть Portrait (Книжная) (узкой стороной вверх) и Landscape (Альбомная) (широкой стороной вверх).

### Show Settings (Показать настройки)

Если щелкнуть кнопку Show Settings (Показать настройки), откроется окно Current Setting (Текущие настройки). Чтобы закрыть это окно, щелкните кнопку Hide Settings (Убрать настройки) или Close (Закрыть) в окне Current Settings (Текущие настройки).

[К началу]

## Дополнительные параметры

Параметры в диалоговом окне Advanced (Дополнительно) предоставляют полный набор средств для управления печатью. С их помощью вы можете воплощать свои дизайнерские идеи или точно настраивать параметры печати для своих нужд. Подобрав нужный набор параметров, можно присвоить ему имя и сохранить в списке Custom Settings (Пользовательские параметры).

Следуйте приведенным ниже инструкциям.

| Примечание:

Изменять значения параметров следует только опытным пользователям. Неверные значения могут замедлить печать и ухудшить ее качество.

На иллюстрациях приведен вид окон ПО принтера в Windows 98 и 95. Вид этих окон в Windows Me, NT 4.0, XP и 2000 отличается незначительно.

| Щелкните кнопку Advanced (Дополнительно) на вкладке Main (Главное). Если откроется окно Note (Замечание) (см. ниже), щелкните кнопку Continue (Продолжить). Откроется вкладка Advanced (Дополнительно).

| Задайте значение параметра Media Type (Тип носителя), соответствующее носителю, загруженному в принтер.

| Типы носителей

| Включите режим цветной или черно-белой печати. Черно-белая печать включается, если установлен флажок Black Ink Only (Только черные чернила) в разделе Print Options (Параметры печати).

| Выберите нужно качество печати в разделе Paper & Quality Options (Параметры бумаги и качества печати).

| Задайте нужные значения остальных параметров. Подробная информация содержится в интерактивной справочной системе.

|  | Примечание:

Режим PhotoEnhance действует только на изображения и не действует на текст и графики. Например, если выбрано значение Monochrome (Монохром) из списка Tone (Оттенки) (он доступен, если включен режим PhotoEnhance ), то в документе будут напечатаны в черно-белых тонах только изображения. Цветной текст и цветные графики в этом документе будут напечатаны в цвете.

Некоторые параметры могут быть недоступными в зависимости от заданных значений параметров Media Type (Тип носителя), Ink (Чернила) и Print Quality (Качество печати).

| Щелкните кнопку OK для применения заданных параметров. Для отмены сделанных изменений щелкните кнопку Cancel (Отмена).

> Процедура сохранения дополнительных параметров под своим именем описана в следующем разделе.

### Save Setting (Сохранить параметры)

Чтобы сохранить значения дополнительных параметров под своим именем, щелкните кнопку Save Setting (Сохранить параметры) на вкладке Advanced (Дополнительно). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские параметры).

Введите уникальное имя для ваших параметров в поле Name (Имя) и щелкните кнопку Save (Сохранить). Ваши дополнительные параметры будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские параметры).

Чтобы удалить набор параметров из списка Custom Settings (Пользовательские параметры), выберите его в этом списке и щелкните кнопку Delete (Удалить).

Для применения сохраненных параметров щелкните кнопку Advanced (Дополнительно) на вкладке Main (Главное) и выберите нужное имя в списке Custom Settings (Пользовательские параметры).

Если были выбраны какие-либо пользовательские параметры в списке Custom Settings (Пользовательские параметры), а затем их значения были изменены, то в этом списке будет выделен пункт Custom Settings (Пользовательские параметры). Сохраненные параметры при этом не изменятся, и к ним можно вернуться, просто снова выбрав их в данном списке.

### Paper & Quality Options (Параметры бумаги и качества печати)

В этом разделе можно задавать тип носителя, качество печати, размер бумаги и режим печати без полей.

| Примечание:

Доступность параметра Print Quality (Качество печати) зависит от значения параметра Media Type (Тип носителя). Поэтому нужно задавать значение параметра Media Type (Тип носителя) раньше, чем параметра Print Quality (Качество печати).

### Print Options (Параметры печати)

#### Reverse order (Обратный порядок)

Страницы документа будут печататься в обратном порядке, начиная с последней.

#### Minimize Margins (Минимизировать поля)

Чтобы увеличить область печати, установите флажок Minimize Margins (Минимизировать поля).

| Примечание:

Не устанавливайте флажок Minimize Margins (Минимизировать поля) при использовании глянцевой фотобумаги наивысшего качества.

При установленном флажке Minimize Margins (Минимизировать поля) качество печати может ухудшаться к краям листа. Перед печатью больших объемов в этом режиме сначала напечатайте для пробы первую страницу.

При установленном флажке Minimize Margins (Минимизировать поля) в разделе Print Options (Параметры печати) удостоверьтесь, что загруженная в податчик бумага не помята.

#### High Speed (Быстрая печать)

В этом режиме принтер печатает в двух направлениях - слева направо и справа налево. Режим High Speed (Быстрая печать) увеличивает скорость печати, но ухудшает ее качество.

#### Black Ink Only (Только черные чернила)

Установите флажок Black Ink Only (Только черные чернила) для печати в черно-белых тонах.

#### Edge Smoothing (Сглаживание краев)

Улучшает качество печати изображений с низким разрешением при помощи сглаживания неровных краев и линий. Данный режим не действует на изображения с высоким разрешением и текст.

### Color Management (Режим цветокоррекции)

#### Color Controls (Управление цветом)

Задействует методы воспроизведения цвета и улучшения качества изображения, реализованные в драйвере принтера. При включении переключателя Color Controls (Управление цветом), в разделе Color Management (Режим цветокоррекции) появляются дополнительные параметры: список Color Mode (Цветовой режим) и регуляторы Color Enhancement (Улучшение цвета).

#### Gamma (Гамма)

Регулирует контраст изображения, изменяя средние тона цветов и оттенков серого.

| Примечание:

Этот параметр доступен только при включенном переключателе Color Controls (Управление цветом) .

#### PhotoEnhance

Этот режим предоставляет большой набор средств коррекции изображения перед печатью. Режим PhotoEnhance не изменяет исходных данных.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати данных с разрядностью цвета 16, 24 и 32 бита.

Печать в режиме PhotoEnhance может потребовать большего времени (в зависимости от производительности компьютера и объема данных в изображении).

##### Tone (Оттенки):

Этот параметр может принимать следующие значения:

Normal (Обычные) | Стандартная корректировка тонов EPSON.
Hard (Резкие) | Печать с высоким контрастом, заостряющая изображение.
Vivid (Насыщенные) | Интенсифицирует цвета и просветляет средние и светлые тона изображения. Этот режим подходит для иллюстраций в презентациях (диаграмм и графиков).
Sepia (Сепия) | Печатает фотографии в коричневых тонах.
Monochrome (Монохром) | Печать изображений в черно-белом цвете.
None (Нет) | К документу не применяется корректировка оттенков.

##### Effect (Эффект):

Этот параметр может принимать следующие значения:

Sharpness (Резкость) | Увеличивает резкость изображения, особенно контуров.
Soft Focus (Размытый фокус) | Делает фотографии размытыми, как если бы они были сняты мягкорисующим объективом.
Canvas (Холст) | Изображение будет выглядеть так, как будто оно нарисовано на холсте.
Parchment (Пергамент) | Изображение будет выглядеть так, как будто оно напечатано на пергаменте.
None (Нет) | К документу не применяются никакие эффекты.

В режиме PhotoEnhance становится доступным флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифровой камеры) . Установите этот флажок при печати фотографий, снятых цифровой фотокамерой, и они получатся такими же ровными и естественными, как при съемке на фотопленку.

#### ICM

Этот метод автоматически корректирует цвета при печати так, чтобы они совпадали с цветами на экране монитора. (ICM - Image Color Matching).

#### Show this screen first (Сначала открывать это окно)

Окно Advanced (Дополнительно) сразу будет открываться при открытии вкладки Main (Главное) ПО принтера, а также при доступе к ПО принтера из приложений.

#### Basic (Основные параметры)

Открывает окно основных параметров.

[К началу]

Предыдущая | Следующая