Информация о продукте

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает загруженную в податчик листов бумагу.

2. Краевые направляющие: Обеспечивают подачу бумаги без перекосов. Левая направляющая должна быть придвинута вплотную к левому краю бумаги.

3. Крышка принтера: Закрывает механизм принтера. Должна открываться только при установке или замене чернильных картриджей.

4. Податчик листов: Автоматически подает загруженную в него чистую бумагу в принтер.

5. Выходной лоток: Принимает выходящую из принтера бумагу.

6. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает вышедшую бумагу.

1. Прижимная планка картриджа: Фиксирует чернильный картридж в каретке. Должны открываться только при установке и замене картриджей.

2. Печатающая головка: Наносит чернила на страницу.

3. Панель управления: Управляет различными операциями принтера. Подробная информация содержится в следующем разделе.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
Электропитание | Включает и выключает принтер. Очищает память принтера, если ее нажать два раза при включенном принтере.
Обслуживание | Загружает или извлекает бумагу, если ее нажать и отпустить в пределах трех секунд. Возобновляет печать, если ее нажать и отпустить после ошибки отсутствия бумаги. Выполняет чистку печатающей головки, если ее нажать в течение трех секунд, когда не горит индикатор ошибки . Перемещает печатающую головку в позицию замены картриджа, когда заканчиваются чернила.
Замена картриджа | Перемещает печатающую головку в позицию замены картриджа и заряжает чернила в принтер.

### Индикаторы

Индикатор | Описание
Электропитание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает данные, печатает, меняет картридж, заряжает чернила или очищает печатающую головку.
Ошибка | Горит, когда в принтере отсутствует бумага. Загрузите бумагу в загрузчик листов, затем нажмите кнопку обслуживания для возобновления печати. Горит при заторе бумаги. Выньте всю бумагу из податчика, затем вновь загрузите бумагу. Если индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно вытащите всю бумагу из принтера. Мигает, когда черный или цветной картридж почти пуст. Горит, когда черный или цветной картридж пуст. Замените черный (T026) или цветной (T027) картридж. Мигает, когда печатающая головка перемещается в позицию замены картриджа. Если отсутствуют цветные чернила, индикатор мигает быстрее, чем если отсутствуют черные чернила.

[К началу]

Следующая