Как сделать / Настройка принтера для работы в сети

# Для пользователей Windows XP, 2000, NT 4.0

> Открытие общего доступа к принтеру
> Доступ к принтеру по сети

В этом разделе описывается, как сделать принтер доступным для других компьютеров через локальную сеть.

| Примечание:

Описанная в этом разделе процедура применима только в малой сети. Если нужно сделать принтер общим для работы в большой сети, свяжитесь с администратором сети.

Для установки программ в Windows 2000 и NT 4.0 необходимо зарегистрироваться под учетной записью с административными полномочиями (т.е. учетная запись должна принадлежать группе Administrators (Администраторы).)

Для установки программ в Windows XP необходимо зарегистрироваться под учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера). Нельзя устанавливать программы, зарегистрировавшись с учетной записью Limited (Ограниченная). После установки Windows XP текущая учетная запись получит права Computer Administrator (Администратор компьютера).

Приведенные ниже иллюстрации относятся к Windows 2000.

Сначала нужно на компьютере, к которому подсоединен принтер, открыть к этому принтеру общий доступ. Затем нужно добавить этот принтер на каждом компьютере сети, на котором он должен использоваться.

## Открытие общего доступа к принтеру

Чтобы сделать принтер доступным для других компьютеров сети:

| Примечание:

Приведенные ниже иллюстрации относятся к Windows 2000.

| В Windows 2000 и NT 4.0 щелкните кнопку Start (Пуск), затем последовательно щелкните Settings (Параметры)и Printers (Принтеры). В Windows XP последовательно щелкните Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Щелкните правой кнопкой значок этого принтера и выберите пункт Sharing (Общий доступ).

| Включите переключатель Shared as (Общий доступ) (в Windows NT 4.0 включите переключатель Shared (Общий доступ)) и введите сетевое имя принтера.

|  | Примечание:

В этом имени нельзя использовать пробелы и дефисы.

> Если нужно, чтобы Windows XP, 2000 или NT 4.0 автоматически загружали драйверы принтера на компьютеры с другими версиями Windows, щелкните кнопку Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите переменные среды и операционные системы, используемые на других компьютерах. Щелкните кнопку OKи вставьте компакт-диск с ПО принтера в дисковод CD-ROM. Выберите пункт WINNT40 для Windows NT4.0 или WIN9X для Windows Me, 98 или 95. Щелкните кнопку OK , чтобы установить дополнительные драйверы.

| Щелкните кнопку OKили Close (Закрыть) , когда дополнительные драйверы будут установлены.

[К началу]

## Доступ к принтеру по сети

Чтобы использовать принтер с других компьютеров сети, сначала его нужно добавить на этих компьютерах. Для этого:

| Примечание:

Чтобы другие компьютеры могли получить доступ к принтеру, к нему предварительно на том компьютере, к которому он подсоединен, должен быть открыт общий доступ. Эта процедура описана в разделе Открытие общего доступа к принтеру.

| В Windows 2000 и NT 4.0 щелкните кнопку Start (Пуск)и последовательно выберите пункты Settings (Параметры)и Printers (Принтеры). В Windows XP щелкните кнопку Start (Пуск), затем щелкните пункт Control Panel (Панель управления). Затем последовательно щелкните пункты Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование)и Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Дважды щелкните значок Add Printer (Установка принтера) . Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).

| Щелкните кнопку Next (Далее).

| Включите переключатель Network printer (Сетевой принтер)и щелкните кнопку Next (Далее).

| На следующем экране щелкните кнопку Next (Далее).

| Дважды щелкните значок компьютера, к которому подсоединен принтер. Затем щелкните значок нужного принтера.

| Щелкните кнопку Next (Далее) и следуйте инструкциям на экране.

|  | Примечание:

В зависимости от используемой ОС и конфигурации компьютера, к которому подсоединен принтер, программа Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров) может попросить установить драйвер принтера с компакт-диска с ПО принтера. В этом случае щелкните кнопку Have Disk (Установить с диска) и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы контролировать состояние сетевого принтера, необходимо установить утилиту EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) на все компьютеры, обращающиеся к этому принтеру. Подробная информация содержится в разделе Установка EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) .

### Установка EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния)

Чтобы контролировать состояние сетевого принтера, необходимо установить утилиту EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) на все компьютеры, обращающиеся к этому принтеру. Для этого:

| Вставьте компакт-диск с ПО принтера в дисковод CD-ROM. Если не откроется окно диалоговое окно Installer (Программа установки), дважды щелкните программу SETUP.EXE в оглавлении компакт-диска.

| Выберите пункт Install Software (Установить ПО принтера) и щелкните кнопку .

| Щелкните кнопку Advanced (Дополнительно), выберите только пункт EPSON Status Monitor3, затем щелкните кнопку Install (Установить).

| Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

Предыдущая | Следующая