Сведения о безопасности

# Важные сведения о безопасности

> Выбор источника питания
> Выбор места для принтера
> Обращение с принтером
> Обращение с картриджами

Перед началом установки и работы с принтером, прочитайте все инструкции в этом разделе. Также следуйте предупреждениям и интсрукциям, нанесенным на принтер.

## Выбор источника питания

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия в корпусе принтера.

- Используйте источник электропитания только того типа, который указан на заводской этикетке принтера.

- Убедитесь, что кабель питания соответствует стандартам местной электросети.

- Подключайте все оборудование к правильно заземленным розеткам электропитания. Не используйте розетки в общей сети с фотокопировальными устройствами или кондиционерами, которые регулярно включаются и отключаются.

- Не используйте электрические розетки, управляемые стенными выключателями или автоматическими таймерами.

- Держите всю компьютерную систему вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, таких как громкоговорители или головные блоки беспроводных телефонов.

- Не используйте поврежденный или потертый шнур питания.

- Если вы используете для принтера удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к стенной розетке, не превышает максимально допустимой.

- Не пытайтесь ремонтировать принтер самостоятельно.

- Отключите принтер и передайте для обслуживания квалифицированному персоналу в следующих случаях:

> шнур питания или штепсель повреждены; в принтер попала жидкость; принтер упал или его корпус поврежден; принтер работает неправильно или заметно медленнее, чем обычно.

- При использовании принтера в Германии, внутренняя сеть здания должна быть защищена 10- или 16-амперным прерывателем для обеспечения необходимой защиты от коротких замыканий и от перегрузки принтера по току.

[К началу]

## Выбор места для принтера

- Размещайте принтер на плоской, устойчивой поверхности, шире основания принтера по всем направлениям. Если вы поставите принтер у стены, оставьте больше 10 см между тыльной частью принтера и стеной. Принтер не будет правильно работать, если он наклонен или стоит под углом.

- При хранении или транспортировке не ставьте принтер вертикально и не переворачивайте его, чтобы чернила не просочились из картриджа.

- Оставьте достаточно места перед принтером для выброса бумаги.

- Не ставьте принтер в места, подверженные резким изменениям температуры и влажности. Также держите принтер вдали от прямого солнечного света, яркого электрического света и источников тепла.

- Не ставьте принтер в пыльные места, подверженные колебаниям и вибрации.

- Оставьте достаточно места вокруг принтера для вентиляции.

- Расположите принтер вблизи электрической розетки, чтобы при необходимости его легко можно было отключить от сети.

[К началу]

## Обращение с принтером

- Не вставляйте ничего в щели корпуса принтера.

- Не проливайте на принтер жидкость.

- Во время печати не вскрывайте принтер и не касайтесь картриджей.

- Не перемещайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой электропитания . При нажатии этой кнопки, индикатор электропитания мигает. Не отключайте принтер и не выключайте электропитание в розетке, пока индикатор не перестанет мигать.

- Перед транспортировкой принтера убедитесь, что печатающая головка находится в исходной (крайне правой) позиции и картриджи на месте.

- Не вынимайте картриджи из принтера: из-за этого печатающая головка может пересохнуть, после чего печать будет невозможна.

[К началу]

## Обращение с картриджами

- Храните чернильные картриджи вне досягаемости детей. Не позволяйте детям пить чернила или играть с картриджами.

- Чтобы избежать протечки, не трясите чернильные картриджи.

- Обращайтесь с использованными чернильными картриджами осторожно, так как некоторое количество чернил может остаться вокруг отверстия подачи. При попадании чернил на кожу тщательно промойте ее с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. Если после промывания вы испытываете дискомфорт или проблемы со зрением, немедленно обратитесь к врачу.

- Устанавливайте картридж сразу после извлечения из упаковки. Если картридж долго оставался распакованным, качество печати может ухудшиться.

- Не используйте картридж после даты, указанной на его упаковке. Наилучшие результаты можно получить, расходуя картриджи в течение 6 месяцев после установки.

- Не разбирайте картриджи и не пытайтесь их заправить: это может повредить печатающую головку.

- Картридж, принесенный из холодного места, должен перед использованием прогреться при комнатной температуре не меньше 3 часов.

- Храните картриджи в холодном темном месте.

- При каждой установке картриджа для проверки работоспособности расходуется некоторое количество чернил.

- Не касайтесь зеленой микросхемы сбоку картриджа. Это может помешать нормальной работе и печати.

- Интегральная схема чернильного картриджа содержит различную информацию, например о количестве чернил, для своевременной замены картриджа. При каждой установке картриджа для проверки работоспособности расходуется некоторое количество чернил.

- Если вы вынимаете непустой картридж для использования впоследствии, защитите область подачи чернил от грязи и пыли и храните картридж в той же среде, что и принтер. Поскольку картридж оснащен клапаном подачи чернил, для его хранения футляры или чехлы не нужны, но чернила могут окрасить предметы, контактирующие с этой областью картриджа. Не касайтесь отверстия для подачи чернил и близлежащей части картриджа.

### ENERGY STAR®

Как партнер ENERGY STAR® , EPSON заявляет, что этот продукт отвечает рекомендациям ENERGY STAR® по экономии энергии.

Международная программа офисного оборудования ENERGY STAR® - добровольное партнерство в поддержку производства экономичных персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных аппаратов, копировальных устройств и сканеров, чтобы снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

Следующая