Информация о продукте / Характеристики принтера

# Соответствие стандартам и допускам

Модели для США:

Безопасность | UL 1950 CSA C22.2 №950
EMC | FCC часть 15, параграф B, класс B CSA C108.8 класс B

Европейские модели:

Директива 73/23/EEC | EN 60950 ГОСТ Р 50377-92
Директива EMC 89/336/EEC | EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91

Австралийские модели:

EMC | AS/NZS 3548 класс B

[К началу]

Предыдущая | Следующая