Закрыть # Конверты Для загрузки конвертов в принтер выполните следующее.
| Поднимите выходной лоток и выдвиньте его удлинитель. Затем возьмитесь за выступ левой краевой направляющей и передвиньте ее так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины конверта.
| Загрузите конверты узким краем откидной стороной вниз, как показано на рисунке.
|  | Примечание:
Гибкость и толщина конвертов различных типов очень сильно различается. Если общая толщина пачки конвертов превышает 10 мм, перед загрузкой разгладьте каждый конверт и уплотните их пачку. Если качество печати ухудшается после загрузки всей пачки, вставляйте по одному конверту.
Не используйте свернутые или смятые конверты.
Выровняйте складную часть конверта перед загрузкой.
Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, поскольку они могут скрутиться в процессе печати.
[К началу]
Закрыть