Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование панели управления принтера
> Использование утилиты Status Monitor (Монитор состояния)

В данном принтере используются чернильные картриджи, оснащенные интегральными микросхемами. Эти микросхемы точно контролируют количество чернил, поданных из каждого картриджа, поэтому чернила могут расходоваться до конца, даже если картридж был вынут, а потом опять вставлен. При вставке картриджа принтер автоматически проверяет картридж, при этом расходуется некоторое количество чернил.

Заменять картридж можно при помощи панели управления принтера или при помощи утилиты Status Monitor (Монитор состояния). Обратитесь к соответствующим разделам.

## Использование панели управления принтера

Индикаторы принтера сообщают, когда необходимо приобрести картридж для замены и когда необходимо заменить картридж.

В следующей таблице приведены сигналы индикаторов принтера и соответствующие действия пользователя.

Индикаторы | Действия
| Нужно приобрести для замены черный (T026) или цветной (T027) картридж.
| Необходимо заменить пустой черный или цветной картридж.

Чтобы определить, в каком картридже кончились чернила, воспользуйтесь утилитами EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) (в Windows) или EPSON Status Monitor (Монитор состояния) (на Macintosh). Можно также определить, какой картридж пустой, по частоте мигания индикатора ошибки в то время, когда печатающая головка перемещается в позицию для замены картриджа (см. следующую таблицу).

Индикаторы | Действие
| Нужно заменить черный картридж, если индикатор ошибки мигает с той же частотой, что и индикатор питания.
| Нужно заменить цветной картридж, если индикатор ошибки мигает в два раза чаще, чем индикатор питания .
| Нужно заменить оба картриджа, если этот индикатор горит постоянно.

| Внимание:

Храните картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям трогать картриджи и тем более пить из них.

Будьте осторожны с использованными картриджами, вокруг подающих отверстий могут быть остатки чернил. При попадании чернил на руки тщательно вымойте их с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после промывки глаза будут чувствовать дискомфорт или плохо видеть, немедленно обратитесь к врачу.

| Внимание:

Рекомендуется использовать подлинные картриджи EPSON. Продукты, произведенные другими фирмами, могут повредить принтер и нарушить условия гарантии EPSON.

Не вынимайте старые картриджи из принтера, пока не подготовите замену, в противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут вылиться наружу.

Не заправляйте картриджи. Принтер определяет количество оставшихся чернил при помощи микросхемы в чернильном картридже. Даже если картридж снова заправить, микросхема не пересчитает количество чернил, и для принтера уровень чернил не изменится.

| Примечание:

Нельзя производить печать, если хотя бы один картридж опустел, даже если в другом остались чернила. Перед печатью нужно заменить пустой картридж.

Кроме печати документов, чернила расходуются также при чистке печатающей головки, при самоочистке во время включения принтера и при вставке нового картриджа.

Подробная информация о чернильных картриджах содержится в разделе Обращение с чернильными картриджами.

Для замены картриджа при помощи кнопки замены картриджа :

| Проверьте, что принтер включен. Индикатор питания должен гореть постоянно, не мигая.

| Опустите выходной лоток и откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку замены картриджа . Печатающая головка переместится в позицию для замены картриджа, индикатор питания начнет мигать, а индикатор ошибки начнет мигать или будет гореть постоянно. Чтобы определить, какой картридж нужно заменить, обратитесь к разделу Использование панели управления принтераили запустите утилиты EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) (в Windows) или EPSON Status Monitor (Монитор состояния) (на Macintosh).

|  | Внимание:

Не передвигайте печатающую головку рукой - это может повредить принтер. Всегда пользуйтесь кнопкой замены картриджа .

| Поднимите защелку чернильного картриджа вверх до отказа. Картридж немного поднимется из каретки. Выньте картридж из принтера и утилизируйте его надлежащим образом. Не разбирайте картридж и не пытайтесь заправить его.

|  | Внимание:

При попадании чернил на руки тщательно вымойте их с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после промывки глаза будут чувствовать дискомфорт или плохо видеть, немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый картридж из упаковки. Снимите с него желтую ленту. Не касайтесь зеленой микросхемы на боку картриджа.

|  | Внимание:

Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, в противном случае картридж будет испорчен, и печатать будет нельзя.

Если картридж был установлен с прикрепленной желтой лентой, его необходимо вынуть и установить другой. Снимите с картриджа желтую ленту и установите его в принтер.

Оставьте на верхней части картриджа синюю часть ленты, иначе печатающая головка может засориться, и печатать будет нельзя.

Не снимайте ленту с нижней части картриджа, в противном случае чернила будут вытекать.

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на боку картриджа, иначе будет нарушена нормальная работа картриджа.

Если нужно на время вынуть картридж из принтера, проследите, чтобы на место подачи чернил не попала грязь и пыль. Держите этот картридж в тех же условиях, в каких находится принтер. При хранении картриджа он должен стоять, как показано на предыдущем рисунке (этикетка, идентифицирующая цвет чернил в этом картридже, находится на верхней части картриджа). Клапан канала подачи чернил сохранит в картридже остающиеся чернила. Тем не менее, рекомендуется обращаться с картриджем осторожно. Не прикасайтесь к каналам подачи чернил и к той части картриджа, где они находятся.

После удаления старого картриджа немедленно устанавливайте в принтер новый. Из-за задержки при установке картриджа в печатающей головке могут засохнуть чернила, и она выйдет из строя.

| При установке выступы картриджа должны опираться на выступы в нижней части открытой защелки. Опустите защелки вниз до их фиксации.

|  | Внимание:

После удаления старого картриджа немедленно устанавливайте в принтер новый. Из-за задержки при установке картриджа в печатающей головке могут засохнуть чернила, и она выйдет из строя.

| Закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку замены картриджа . Принтер переместит печатающую головку и начнет заправку системы подачи чернил. Это может занять около тридцати секунд. Когда этот процесс будет закончен, принтер переместит печатающую головку в ее исходное положение, индикатор питания перестанет мигать и будет гореть постоянно, а индикатор ошибки погаснет.

|  | Внимание:

Индикатор питания мигает во время заправки системы подачи чернил. Никогда не выключайте принтер при мигающем индикаторе питания. Это может привести к неполной заправке чернил.

[К началу]

## Использование утилиты Status Monitor (Монитор состояния)

Утилиты EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) (в Windows) и EPSON Status Monitor (Монитор состояния) (на Macintosh) позволяют оценить уровень чернил в картриджах и выдают пошаговые инструкции по замене пустых картриджей.

Если в картридже заканчиваются чернила, или он опустел, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor (Монитор состояния). Следуйте инструкциям на экране по замене картриджа.

Подробная информация об использовании EPSON Status Monitor (Монитор состояния) содержится в разделах EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) (в Windows) или EPSON Status Monitor (Монитор состояния) (на Macintosh).

[К началу]

Предыдущая | Следующая