Как сделать / Проверка состояния принтера и его обслуживание

# Проверка состояния принтера

> В Windows
> На Macintosh

## В Windows

### Progress Meter (Индикатор хода выполнения)

При отправке на принтер задания печати появляется окно с индикатором Progress Meter (Индикатор хода выполнения), как показано на следующем рисунке.

Progress Meter (Индикатор хода выполнения) показывает состояние выполнения текущего задания печати и выводит информацию о принтере при наличии двусторонней связи между принтером и компьютером. Кроме того, индикатор выводит полезные советы и сообщения об ошибках. Обратитесь к соответствующим разделам.

#### Полезные советы Epson

Советы по раскрытию возможностей ПО принтера EPSON выводятся в нижней части окна Progress Meter (Индикатор хода выполнения). Новый совет появляется через 30 с. Для получения развернутой информации по теме текущего совета щелкните кнопку Details (Подробно).

#### Сообщения об ошибках

При сбое во время печати в верхней части окна Progress Meter (Индикатор хода выполнения) выводится сообщение об ошибке. Для получения подробной информации щелкните кнопку Technical Support (Техническая поддержка) , которая откроет руководство Problem Solver (Решение проблем) в формате HTML.

Когда будут заканчиваться чернила, снизу от соответствующего сообщения появится кнопка How to (Как сделать) . Щелкните кнопку How to (Как сделать) , и утилита EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) выдаст пошаговые инструкции о процедуре замены картриджей.

### EPSON Spool Manager (Диспетчер заданий)

EPSON Spool Manager (Диспетчер заданий) сходен по функциям с программой Windows Print Manager (Диспетчер заданий). Если принтер получает несколько заданий печати одновременно, эта программа ставит их в очередь в порядке их поступления (для сетевых принтеров это называется очередь печати). Когда доходит очередь до очередного задания печати, EPSON Spool Manager (Диспетчер заданий) отправляет его на принтер. В окне Spool Manager (Диспетчер заданий) можно просматривать информацию о состоянии заданий печати, а также отменять, задерживать и возобновлять их.

| Примечание:

EPSON Spool Manager (Диспетчер заданий) недоступен в Windows 2000, XP и NT 4.0.

После отправки задания печати на принтер в панели задач появляется кнопка EPSON Stylus Photo 830 Series . Щелкните эту кнопку, чтобы открыть EPSON Spool Manager (Диспетчер заданий).

### EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния)

EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) выводит подробную информацию о состоянии принтера.

| Примечание:

Перед запуском утилиты EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) ознакомьтесь с его файлом README. Чтобы открыть его, щелкните кнопку Start (Пуск), последовательно выберите пункты Programs (Программы) (в Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0) или All Programs (Все программы) (в Windows XP), EPSON или EPSON Printers, затем - EPSON Stylus Photo 830 Series Readme.

#### Доступ к EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния)

Открыть окно EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) можно двумя способами:

- Дважды щелкните значок принтера в панели задач Windows. Подробная информация о работе с этим значком содержится в разделе Monitoring Preferences (Контролируемые параметры).

- Откройте ПО принтера, щелкните вкладку Utility (Утилиты) , затем щелкните кнопку EPSON Status Monitor (Монитор состояния) 3 .

После запуска EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) откроется следующее окно.

#### Просмотр информации в EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния)

EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) выводит следующую информацию.

- Текущее состояние:
  EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) выводит подробную информацию о состоянии принтера с иллюстрациями и сообщениями об ошибках. Если кончаются чернила, появляется кнопка How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния). Если щелкнуть кнопку How to (Как сделать) , то будут выведены инструкции по замене картриджа, а печатающая головка переместится в соответствующую позицию.

- Уровни чернил:
  EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния) выводит графическую иллюстрацию уровней чернил и оценивает примерное количество страниц, которые еще могут быть напечатаны. На изображении цветного картриджа уровень чернил всех цветов определяется уровнем чернил в отсеке, в котором чернил меньше всего.

- Информация о чернильных картриджах:
  Можно просмотреть информацию об установленных картриджах, щелкнув кнопку Information (Информация).

- Техническая поддержка
  Можно обратиться к руководству Problem Solver (Решение проблем) в формате HTML прямо из окна EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния). При возникновении проблемы щелкните кнопку Technical Support (Техническая поддержка) в окне EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния).

[К началу]

## На Macintosh

### EPSON Status Monitor (Монитор состояния)

Утилита EPSON Status Monitor (Монитор состояния) контролирует состояние принтера. При обнаружении ошибки она выдает соответствующее сообщение.

Если кончаются чернила, появляется кнопка How to (Как сделать) . Щелкните кнопку How to (Как сделать) , и EPSON Status Monitor (Монитор состояния) выдаст пошаговые инструкции по замене картриджей.

С помощью этой утилиты можно также проверить уровень чернил перед печатью. Окно EPSON Status Monitor (Монитор состояния) показывает уровень чернил на момент своего открытия. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните кнопку Update (Обновить).

#### Доступ к EPSON Status Monitor (Монитор состояния)

Для доступа к утилите EPSON Status Monitor (Монитор состояния):

##### Для пользователей Mac OS 8.1 и следующих (за исключением Mac OS X)

| Выберите пункты Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл) используемого приложения. Откроется диалоговое окно (Печать).

| Щелкните кнопку Status Monitor (Монитор состояния) или кнопку Utility (Утилиты), затем щелкните кнопку EPSON Status Monitor (Монитор состояния) в диалоговом окне Utility (Утилиты). Откроется диалоговое окно Status Monitor (Монитор состояния).

##### Для пользователей Mac OS X

| Дважды щелкните значок Macintosh HD (по умолчанию), дважды щелкните папку Applications (Приложения) , затем дважды щелкните значок EPSON Printer Utility (Утилиты принтера) . Откроется окно Printer List (Принтеры).

| Выберите данный принтер, затем щелкните кнопку OK. Откроется диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера).

| Щелкните кнопку EPSON Status Monitor (Монитор состояния) . Откроется диалоговое окно Status Monitor (Монитор состояния).

#### Диалоговое окно Configuration Settings (Параметры конфигурации)

Можно изменить параметры контроля утилиты Status Monitor (Монитор состояния) за состоянием принтера, а также изменить обработку заданий печати принтером.

| Примечание:

Этот режим недоступен в Mac OS X.

| Щелкните пункты Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл) используемого приложения.

| Щелкните кнопку Utility (Утилиты).

| Щелкните кнопку Configuration (Конфигурация). Откроется диалоговое окно Configuration Settings (Параметры конфигурации).

В диалоговом окне Configuration Settings (Параметры конфигурации) можно задать следующие параметры:

Error notification (Уведомления) | Задает способ уведомления утилитой EPSON Status Monitor (Монитор состояния) об ошибках принтера.
Warning (Предупреждения) | Задает параметры предупреждений утилиты EPSON Status Monitor (Монитор состояния).
Temporary Spool folder (Рабочая папка) | Задает папку для хранения временных данных печати.
Temporary High Speed Copies folder (Папка для быстрых копий) | Задает папку для хранения временных данных для быстрого копирования.
Data will be sent to the printer after being stored on your disk (Данные, которые посылаются на принтер, сначала записываются на жесткий диск компьютера). | Установите этот флажок, если при печати изображений появляются полосы. Если компьютер сначала сохранит данные на своем диске, они будут посланы на печать не блоками, а целиком.
Check for errors before starting to print (Проверка на наличие ошибок перед печатью). | Если этот флажок установлен, то перед печатью принтер проверяет наличие ошибок.
Check the ink level before starting to print (Проверка уровня чернил перед печатью). | Если этот флажок установлен, то перед печатью принтер проверяет уровень чернил.

### Утилита EPSON Monitor3 (Монитор состояния)

После отправки задания печати на принтер можно с помощью утилиты EPSON Monitor3 (Монитор состояния) проверять состояние, отменять и изменять приоритет заданий печати в очереди принтера. Эта утилита также показывает состояние задания, которое печатается в данный момент.

| Примечание:

Этот режим недоступен в Mac OS X.

#### Доступ к EPSON Monitor3 (Монитор состояния)

Для доступа к EPSON Monitor3 (Монитор состояния):

| Сначала включите режим Background Printing (Фоновая печать) в диалоговых окнах Chooser (Выбор) или Background Printing (Фоновая печать).

| Отправьте задание печати на принтер.

| Выберите пункт EPSON Monitor3 (Монитор состояния) в меню Application (Приложения) в правой части меню. Откроется диалоговое окно EPSON Monitor3 (Монитор состояния).

| Примечание:

Можно также открыть EPSON Monitor3 (Монитор состояния), дважды щелкнув значок EPSON Monitor3 в папке Extensions (Дополнения).

#### Управление заданиями печати из EPSON Monitor3 (Монитор состояния)

При помощи EPSON Monitor3 (Монитор состояния) можно выполнять следующие действия:

- Выберите нужное задание печати и щелкните кнопку нужной операции:

| Hold (Отложить) | Останавливает печать и оставляет текущее задание печати в начале очереди печати.
| Resume (Возобновить) | Возобновляет печать.
| Delete (Удалить) | Останавливает печать и удаляет задание печати из очереди.

- Щелкните кнопку Stop Print Queue (Остановить очередь печати) , чтобы остановить всю печать. Щелкните кнопку Start Print Queue (Начать печать) , чтобы возобновить печать.

- Следующие кнопки запускают утилиты принтера.

| Чистка печатающей головки | Запускает утилиту Print Head Cleaning (Чистка печатающей головки).
| Status Monitor (Монитор состояния) | Запускает утилиту EPSON Status Monitor (Монитор состояния), отображающую уровень чернил.

- Дважды щелкните файл в списке, чтобы просмотреть его (эта функция недоступна при печати команды ESC/P).

- Дважды щелкните Copies (Копии) , чтобы изменить число копий выбранного задания печати.

- Щелкните кнопку со стрелкой Show details (Показать детали) , чтобы открыть дополнение к окну EPSON Monitor3 (Монитор состояния) (см. ниже). В этой области отображает подробную информацию о параметрах принтера, установленных для выделенного документа.

#### Изменение приоритета заданий печати

Для изменения приоритета заданий печати в очереди:

| Примечание:

Можно также изменять приоритет заданий, назначенных для печати в определенное время в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать).

| В столбце Document Name (Имя документа) выберите нужное задание печати.

| Щелкните кнопку со стрелкой Show details (Показать детали) , чтобы открыть дополнение к диалоговому окну EPSON Monitor3 (Монитор состояния) (см. ниже).

| В списке Priority (Приоритет) выберите значения Urgent (Немедленно), Normal (Обычно), Hold (Отложить)или Print Time (Время печати).

|  | Примечание:

При выборе режима Print Time (Время печати)откроется диалоговое окно, в котором нужно будет задать дату и время печати данного документа. Принтер и компьютер должны быть включены в это время.

[К началу]

Следующая