Как сделать / Проверка состояния принтера и его обслуживание

# Выравнивание печатающей головки

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

Если на печати обнаруживаются несовпадения вертикальных линий или горизонтальные пропуски, то следует попытаться устранить эту проблему с помощью утилиты Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) из комплекта ПО принтера. Обратитесь к соответствующим разделам.

| Примечание:

Не запускайте утилиту Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) во время печати, в противном случае печать может быть испорчена.

## Для пользователей Windows

Для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки):

| Загрузите в податчик листов бумагу размера A4 или Letter.

| Откройте окно ПО принтера, щелкните вкладку Maintenance (Обслуживание) , затем щелкните кнопку Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) .

| Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки):

| Загрузите в податчик листов бумагу размера A4 или Letter.

| В Mac OS 8.1 и следующих (за исключением Mac OS X) откройте ПО принтера при помощи кнопки Utility (Утилиты), затем щелкните кнопку Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) . В Mac OS X, дважды щелкните значок EPSON Printer Utility (Утилиты принтера) в папке Applications (Приложения) в окне Macintosh HD (по умолчанию), выберите этот принтер и щелкните кнопку OK в окне Printer List (Принтеры), затем щелкните кнопку Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) в диалоговом окне Utility (Утилиты).

| Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

Предыдущая | Следующая