Возможности ПО принтера / Для пользователей Mac OS 8.1 и следующих (за исключением Mac OS X)

# Параметры диалогового окна Layout (Макет)

> Параметр Fit to Page (По размеру страницы)
> Параметр Watermark (Водяной знак)
> Параметр Multi-Page (Многостраничная печать)
> Параметр Print Order (Порядок печати)

В диалоговом окне Layout (Макет) можно формировать макет страницы для печати документа. Чтобы открыть это диалоговое окно, щелкните пункт Print (Печать) в меню File (Файл) используемого приложения, затем щелкните кнопку Layout (Макет) в диалоговом окне Print (Печать).

Диалоговое окно Layout (Макет) позволяет автоматически подогнать документ по размеру страницы, печатать на одном листе две или четыре страницы документа, печатать плакаты, увеличивая одну страницу до размера нескольких, помещать на документы водяные знаки, а также задавать порядок печати документа. Обратитесь к соответствующим разделам.

## Параметр Fit to Page (По размеру страницы)

Позволяет пропорционально увеличивать или уменьшать печатаемое изображение до размеров заданного размера бумаги. Для этого установите флажок Fit to Page (По размеру страницы) и выберите размер бумаги в списке Output Paper Size (Конечный размер бумаги).

[К началу]

## Параметр Watermark (Водяной знак)

Чтобы напечатать на документе водяной знак, установите флажок Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы).

Выберите нужный водяной знак из списка Name (Имя) и задайте его положение, размер, цвет и насыщенность. Положение и размер водяного знака можно изменить мышью в окне предварительного просмотра в левой части данного диалогового окна.

Можно добавить к списку Name (Имя) пользовательские текстовые и графические водяные знаки. Для этого:

| Щелкните кнопку Add/Del (Добавить/удалить) рядом со списком Name (Имя). Откроется следующее диалоговое окно.

| Чтобы создать графический водяной знак, щелкните кнопку Add PICT (Добавить изображение). Выберите нужный графический файл и щелкните кнопку Open (Открыть).

> Чтобы создать текстовый водяной знак, щелкните кнопку Add Text (Добавить текст). Введите нужный текст в поле Text (Текст), задайте шрифт и его начертание и щелкните кнопку OK.

| Имя графического файла или текст водяного знака появится в списке Mark Name (Имя знака) в диалоговом окне Watermark (Водяной знак). Если нужно изменить имя графического водяного знака, щелкните его в списке имен и введите новое имя. Если в списке Name (Имя) выбрано имя текстового водяного знака, можно изменить текст, шрифт или начертание, щелкнув кнопку Edit Text (Изменить текст).

| Щелкните кнопку OK , чтобы добавить новый водяной знак к списку Name (Имя) в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы).

[К началу]

## Параметр Multi-Page (Многостраничная печать)

После установки флажка Multi-Page (Многостраничная печать) можно выбрать режимы N-up или Poster (Плакат) . Обратитесь к соответствующим разделам.

### Режим N-up

Включите переключатель N-up в разделе Multi-Page (Многостраничная печать) в диалоговом окне Layout (Макет), чтобы печатать две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.

Если установлен флажок N-up , то можно задать параметры:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Задает количество страниц на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Задает порядок печати страниц на листе.
Print page frames (Печать границ страниц) | Вокруг каждой страницы печатаются ее границы.

### Режим Poster (Плакат)

Одна страница документа будет при печати увеличена до размера 4, 9 или 16 страниц. Для печати в этом режиме включите переключатель Poster (Плакат) в разделе Multi-Page (Многостраничная печать).

В этом режиме есть следующие параметры.

1 page covers xx sheets (1 страница занимает хх страниц) | Задет число страниц плаката. Допустимые значения - 4, 9 или 16.
Overlapping Alignment Marks (Перекрывающиеся метки) | Страницы плаката будут немного перекрываться, и на них будут напечатаны метки для точного выравнивания.
Trim Lines (Линии подгонки) | На страницах плаката буду напечатаны границы для их точной подгонки.
Panel Selection (Выбор страниц) | Щелкните страницы, которые не нужно печатать, затем щелкните кнопку OK для печати остальных страниц.

Если нужно напечатать не все страницы плаката, щелкните кнопку Panel Selection (Выбор страниц), щелкните страницы, которые не нужно печатать, затем щелкните кнопку OK. Будут напечатаны только те страницы, которые не были щелкнуты.

[К началу]

## Параметр Print Order (Порядок печати)

Позволяет задать порядок обработки заданий печати. При печати нескольких копий документа установите флажок Collate (Подбор) для печати всего документа полностью. Установите флажок Reverse Order (Обратный порядок) , чтобы печатать страницы документа в обратном порядке, начиная с последней.

[К началу]

Предыдущая | Следующая