Как сделать

# Транспортировка принтера

Если нужно перевезти принтер, тщательно подготовьте и поместите его в упаковочный материал, а затем в оригинальную коробку (или другую, в которую принтер хорошо помещается). Для упаковки принтера:

| Внимание:

При хранении и перевозке принтера не наклоняйте его, не ставьте вертикально и не переворачивайте: чернила могут вылиться из картриджа.

Не вынимайте чернильные картриджи при перевозке принтера. Транспортировка принтера без картриджей может вывести его из строя.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что печатающая головка находится в исходном (крайнем правом) положении. Если это не так, включите принтер и подождите, пока головка переместится в исходное положение. Закройте крышку принтера, выключите его и выньте вилку кабеля электропитания из розетки.

| Отсоедините от принтера интерфейсный кабель.

| Выньте бумагу из податчика листов и снимите подставку для бумаги.

| Снова откройте крышку принтера. Закрепите каретку с картриджами в принтере при помощи клейкой ленты (см. рис.) и закройте крышку.

| Задвиньте удлинитель выходного лотка и поднимите выходной лоток.

| Закрепите предохраняющие обкладки на обеих сторонах принтера.

| Упакуйте принтер и кабель питания в оригинальную коробку.

| Во время перевозки сохраняйте горизонтальное положение принтера.

[К началу]

Предыдущая