Решение проблем

# Проблемы, не касающиеся качества печати

> Неправильные или искаженные симолы
> Неправильные поля
> Отраженное изображение
> Печать пустых страниц
> Отпечаток смазан в нижней части
> Печать происходит очень медленно

Обратитесь к соответствующему разделу:

## Неправильные или искаженные символы

Попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте, что используется правильный драйвер принтера.

- Выберите этот принтер в Windows в качестве принтера по умолчанию.

- В Windows Me, 98 и 95 можно отменить зависшие задания печати из программы Spool Manager (Диспетчер заданий)
  EPSON Spool Manager (Диспетчер заданий)

- Выключите принтер и компьютер. Проверьте надежность подсоединения интерфейсного кабеля принтера.

- В Windows NT 4.0 попробуйте удалить EPSON Printer Port (Порт принтера). Щелкните кнопку Start (Пуск), последовательно выберите Programs (Программы) , EPSON Printers, EPSON Printer Port Uninstall. Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

## Неправильные поля

Попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте параметры полей в используемом приложении. Поля должны умещаться в области печати страницы.
  Бумага

- Проверьте параметры на вкладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). Значения этих параметров должны соответствовать размеру используемой бумаги.

[К началу]

## Отраженное изображение

Сбросьте флажок Flip Horizontal (Отразить горизонтально) в ПО принтера (Macintosh) или выключите режим "Mirror" ("Зеркальное отражение") в используемом приложении. Подробная информация содержится в интерактивной справке ПО принтера или используемого приложения.

Пользователи Macintosh могут обратиться к разделу Параметры Advanced (Дополнительно) .

[К началу]

## Печать пустых страниц

Попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте, что используется правильный драйвер принтера.

- В Windows нужно проверить, что данный принтер установлен как принтер по умолчанию.

- Проверьте параметры на вкладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). Значения этих параметров должны соответствовать размеру используемой бумаги.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки) для чистки засорившихся дюз.
  Очистка печатающей головки

Произведя эти операции, запустите внутренний тест принтера.
Запуск внутреннего теста принтера

[К началу]

## Отпечаток смазан в нижней части

Если бумага изогнута стороной для печати внутрь, разгладьте ее или слегка согните в обратную сторону.

[К началу]

## Печать происходит очень медленно

Попробуйте выполнить следующие действия:

- Проверьте, правильно ли задан параметр Media Type (Тип носителя) в ПО принтера.

| Типы носителей

- В Windows выберите режим Text (Текст) в разделе Print Quality (Качество печати) на вкладке Main (Главное) ПО принтера.
  На Macintosh выберите режим Automatic (Автоматический) в разделе Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) и передвиньте регулятор в положение Speed (Скорость).
  Для пользователей Windows, Quality Type (Качество)
  Для пользователей Macintosh, Режим Automatic (Автоматический)

- Закройте все приложения, не используемые в данный момент.

- Перед обновлением от Windows 95 до Windows 98 удалите ПО принтера при помощи окна Add/Remove programs (Добавить/удалить программы) в Панели управления Windows, затем установите его снова.

- Если принтер подсоединен через параллельный порт, и компьютер поддерживает режим ECP, можно включить режим передачи DMA.
  Режим передачи DMA

[К началу]

Предыдущая | Следующая