Информация о продукте / Характеристики принтера

# Бумага

> Характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Поскольку качество конкретной марки или типа бумаги может быть изменено изготовителем в любое время, EPSON не может гарантировать качество печати на любом, не произведенном EPSON носителе. Всегда проверяйте образцы бумаги перед приобретением ее большого количества или перед печатью крупных работ.

## Характеристики бумаги

Одинарные листы:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) A5 (148 мм x 210 мм) A6 (105 мм x 148 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Half letter (139.7 мм x 215.9 мм) Legal (216 мм x 356 мм) Executive (184.2 мм x 266.7 мм) 5 x 7" (127 мм x 178 мм)
Типы бумаги | Обычная бумага, специальная бумага, распространяемая EPSON
Толщина (для обычной бумаги) | 0.08 мм to 0.11 мм (0.003 to 0.004 inch)
Вес (для обычной бумаги) | 64 г/м2 (17 ф.) to 90 г/м2 (24 ф.)

Конверты:

Размер | №10 (104.8 мм x 241 мм) DL (110 мм x 220 мм) C6 (114 мм x 162 мм) 132 мм x 220 мм
Типы бумаги | Обычная бумага, авиапочта
Толщина | 0.16 мм to 0.52 мм (0.006 to 0.02 inch)
Вес | 45 г/м2 (12 ф.) to 75 г/м2 (20 ф.)

Карточки:

Размер | A6 (105 мм x 148 мм) 5 x 8" (127 мм x 203 мм) 8 x 10" (203 мм x 254 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Бумага для термоперевода на ткань:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Прозрачная пленка, глянцевая пленка фотографического качества:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A6 (105 мм x 148 мм) для глянцевой пленки
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Самоклеящиеся листы:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Фотобумага:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Panorama (210 мм x 594 мм) 4 x 6" (114 мм x 175 мм) 4 x 6" (102 мм x 152 мм) без перфорации 100 мм x 150 мм 200 мм x 300 мм
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Глянцевая фотобумага наивысшего качества:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) 5 x 7" (127 мм x 178 мм) 8 x 10" (203 мм x 254 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Полуглянцевая фотобумага высшего качества:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Premium Luster Фотобумага:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Фотобумага ColorLife:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Фотонаклейки:

Размер | A6 (105 мм x 148 мм) с перфорацией на 4 или 16 наклеек
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Толстая матовая бумага:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

Double-Sided Matte Paper:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, распространяемая EPSON

| Примечание:

На бумаге низкого качества не удастся получить хорошие отпечатки, ее может зажать в принтере и из-за нее могут произойти другие неполадки. Если вы столкнетесь с такими проблемами, попробуйте использовать бумагу более высокого качества.

Не загружайте в принтер мятую бумагу.

Обычную бумагу храните при следующих условиях окружающей среды: температура 15-25°C (59-77°F) влажность 40-60%

Глянцевую пленку фотографического качества EPSON и самоклеящиеся листы храните в следующих условиях: температура 15-30°C (59-86°F) влажность 20-60%

[К началу]

## Область печати

Одинарные листы (включая листы для панорамной печати) и индексные карточки

Обычная | Без полей

Конверты

Диагональные линии ограничивают область печати.
A: | Минимальное верхнее поле - 3.0 мм (0.12"). При загрузке нескольких листов глянцевой пленки фотографического качества EPSON, минимальное верхнее поле - 30.0 мм (1.2").
B-L: | Минимальное левое поле - 3.0 мм (0.12").
B-R: | Минимальное правое поле: 3.0 мм (0.12") для одинарных листов и конвертов формата C6. 7.0 мм (0.28") для конвертов DL. 28.0 мм (1.10") для конвертов №10.
C: | Минимальное нижнее поле 14.0 мм (0.55").
: | Вы можете увеличить минимальное нижнее поле до 3 мм, выбрав флажок Minimize Margins (Минимизировать поля) в разделе More Options (Дополнительные параметры) на вкладке Page Layout (Макет страницы) окна драйвера принтера (Windows) или параметр Maximum (Максимум) для Printable Area (Область печати) в окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). Впрочем, качество печати в этой области может ухудшиться. Перед печатью крупных работ с использованием этого параметра, напечатайте один лист для проверки качества.
: | При печати без полей качество может ухудшиться в верхней и нижней областях листа, либо изображение по краям может смазаться.

|  | Примечание:

Всегда загружайте бумагу в податчик узким краем вперед. Конверты кладите клапаном вперед и вниз.

[К началу]

Предыдущая | Следующая