Возможности ПО принтера / Для пользователей Windows

# Параметры вкладки Maintenance (Обслуживание)

> EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния)
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Чистка печатающей головки)
> Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)
> Printer and option information (Информация о принтере и параметрах)
> Speed & Progress (Скорость и ход выполнения)

Утилиты принтера EPSON позволяют проверять состояние принтера и выполнять его обслуживание.

Для использования этих утилит откройте вкладку Maintenance (Обслуживание) ПО принтера и щелкните кнопку нужной утилиты. Доступ к ПО принтера описан в разделе Доступ к ПО принтера.

| Примечание:

Буква в скобках после названия утилиты означает горячую клавишу для вызова этой утилиты. Нажмите вместе клавишу Alt и соответствующую букву, и окно этой утилиты откроется.

Нельзя использовать утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Чистка печатающей головки) и Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки), если принтер подсоединен к вашему компьютеру по сети.

Нельзя использовать утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Чистка печатающей головки) и Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) во время печати, в противном случае отпечаток будет испорчен.

Обратитесь к соответствующим разделам.

## EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния)

Status Monitor 3 (Монитор состояния) предоставляет информацию о состоянии принтера, например, об уровне чернил, и определяет наличие неполадок.

Эта утилита доступна при выполнении следующих условий:

- Принтер подсоединен непосредственно к компьютеру через параллельный или USB-порт.

- Система поддерживает двустороннюю связь.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Ее следует использовать, если качество печати ухудшилось, а также для контроля после чистки дюз. Если проверка показала, что дюзы необходимо прочистить, то можно вызвать утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки) прямо из утилиты Nozzle Check (Проверка дюз). Обратитесь к разделу Nozzle Check (Проверка дюз).

[К началу]

## Head Cleaning (Чистка печатающей головки)

Утилита Head Cleaning (Чистка печатающей головки) выполняет чистку печатающей головки. Это нужно делать, если качество печати ухудшилось. Сначала проверьте с помощью утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), действительно печатающая головка нуждается в чистке. Утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) можно вызвать прямо из утилиты Head Cleaning (Чистка печатающей головки). Обратитесь к разделу Head Cleaning (Чистка печатающей головки).

[К началу]

## Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)

Утилита Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) производит выравнивание печатающей головки. Если на печати наблюдается несовпадение вертикальных линий, то нужно выровнять головку при помощи этой утилиты.

При запуске утилиты Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) принтер печатает тестовый шаблон для проверки выравнивания головки.

Ниже приведены образцы печати этого шаблона.

На каждом шаблоне тестовой страницы нужно найти линию, которая выровнена лучше всех. Далее нужно задать номера этих линий в соответствующих выпадающих списках диалогового окна Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) и щелкнуть кнопку Finish (Закончить) , чтобы новые настройки вступили в силу.

| Примечание:

Если ни одна из линий не выровнена правильно, выберите номер линии, выровненной лучше всех, и щелкните кнопку Realignment (Повторное выравнивание). Выбранные линии будут перенесены в центральную позицию (№ 8), и страница проверки выравнивания будет напечатана еще раз.

[К началу]

## Printer and option information (Информация о принтере и параметрах)

Эта утилита позволяет просматривать и изменять конфигурацию принтера. Она также позволят получить такие специфичные данные, как идентификатор принтера Printer ID.

В зависимости от конфигурации системы информация в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и параметрах) может обновляться автоматически или вводиться вручную.

Если в окне Current Settings (Текущие настройки) появилось приглашение ввести параметры вручную, или если нужно изменить конфигурацию принтера, выполните следующие действия.

| Щелкните кнопку Settings Sheet (Список параметров) в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и параметрах), чтобы напечатать информацию о принтере и установленных параметрах. В принтер должна быть загружена бумага формата A4 или Letter. Ниже приведен образец подобной печати.

| Проверьте, совпадают ли данные в окне утилиты с напечатанными. Если они не совпадают, введите в соответствующих полях утилиты информацию с отпечатанного списка параметров.

| Щелкните кнопку OK для выхода из утилиты с сохранением параметров.

[К началу]

## Speed & Progress (Скорость и ход выполнения)

В этом диалоговом окне можно задать параметры скорости печати и отображения хода выполнения операций.

Эти параметры таковы:

| Примечание:

Доступные функции могут различаться в зависимости от модели принтера и используемой версии Windows.

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Чтобы несколько копий документа печатались быстрее, установите флажок High Speed Copies (Быстрое копирование). Для ускорения печати копий документа часть жесткого диска будет использоваться в качестве кэша.

### EPSON Printer Port (Порт принтера) (только в Windows Me, 98, 95)

Если принтер использует параллельный порт, то можно увеличить скорость передачи данных, если установить флажок EPSON Printer Port (Порт принтера).

После этого можно еще увеличить скорость печати, включив режим передачи DMA, как описано в разделе Режим передачи DMA.

### Show Progress Meter (Показать ход выполнения)

Чтобы при каждой печати выводился индикатор хода выполнения операций, установите флажок Show Progress Meter (Показать ход выполнения).

### Always spool RAW datatype (Всегда использовать данные RAW) (только в Windows XP, 2000 и NT 4.0)

Если установить этот флажок, то клиенты с Windows NT будут передавать документы на принтер в формате RAW, а не в формате EMF (метафайл) (приложения Windows NT используют формат EMF по умолчанию).

Попробуйте использовать этот режим, если документы, пересылаемые в формате EMF, не печатаются правильно.

Передача данных в формате RAW требует меньше ресурсов, чем передача в формате EMF, поэтому некоторые проблемы ("Insufficient memory/disk space to print" ("Недостаточно памяти/дискового пространства для печати"), "Slow print speed" ("Скорость печати мала") и т.д.) могут быть устранены установкой флажка Always spool RAW datatype (Всегда использовать данные RAW) .

| Примечание:

При передаче данных в формате RAW показания индикатора хода выполнения могут не соответствовать реальному состоянию процесса печати.

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), в котором можно задать параметры утилиты EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния).

Можно задать следующие параметры:

Select Notification (Уведомления) | Выводятся текущие параметры сообщений об ошибках. Установите флажки для ошибок, для которых нужно выдавать сообщения. Примечание: Щелкните кнопку Default (По умолчанию) для возвращения всех параметров окна Select Notification (Уведомления) к их исходным значениям.
Select Shortcut Icon (Значок на панели задач) | Установите флажок Shortcut Icon (Отображать значок) и выберите значок, который будет отображаться в панели задач Windows. Если щелкнуть этот значок, то откроется окно EPSON Status Monitor 3 (Монитор состояния), а если щелкнуть его правой кнопкой, то можно будет запустить утилиты принтера.
Allow monitoring of shared printers (наблюдать за общими принтерами) | Установка этого флажка разрешает мониторинг этого принтера с других компьютеров.

[К началу]

Предыдущая | Следующая