Как сделать

# Увеличение скорости печати

> Общие указания
> Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход выполнения) (только в Windows)
> Диалоговое окно Port Configuration (Конфигурация порта) (только в Windows NT 4.0)

Указания этого раздела помогут вам повысить скорость печати.

## Общие указания

Так же, как печать с высоким разрешением требует больше времени, чем печать с низким разрешением, цветная печать выполняется медленнее, чем черно-белая, поскольку объем данных в цветном документе значительно больше. Поэтому, если вам нужна высокая скорость печати, будьте разборчивы при использовании цвета.

Но даже при печати документа с высоким разрешением и интенсивным использованием цвета — например, страницы с фотокамеры с несколькими цветными фотографиями — возможно повысить скорость печати, подбирая ее параметры. Учтите, однако, что некоторые параметры, повышая скорость печати, могут одновременно ухудшать ее качество.

В следующей таблице приведены факторы, влияющие и на скорость печати, и на ее качество (увеличение одного уменьшает другое).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Вкладка или диалоговое окно
Параметры ПО принтера | Paper & Quality Options (Параметры бумаги и качества печати) (в Windows), Print Quality (Качество печати) (на Macintosh) | Economy (Экономично), Normal (Обычно) | Photo (Фото) | Диалоговое окно Advanced (Дополнительно)
High Speed (Быстрая печать) | Вкл. | Выкл.
Finest Detail (Мелкие детали) (на Macintosh) | Выкл. | Вкл.
Характеристики данных | Размер изображения | Небольшой | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

В следующей таблице приведены факторы, влияющие только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Вкладка или диалоговое окно
Параметры ПО принтера | Ink (Чернила) (на Macintosh) | Black (Черные) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Print (Печать)
Flip Horizontal (Отразить горизонтаьно)* (Macintosh) | Выкл. | Вкл. | Диалоговое окно Advanced (Дополнительно)
Edge smoothing (Сглаживание краев)* | Выкл. | Вкл. | Диалоговое окно Advanced (Дополнительно)
Collate (Подбор)* | Выкл. | Вкл. | Вкладка Page Layout (Макет страницы) (Windows), диалоговое окно Layout (Макет) (Macintosh)
Reverse Order (Обратный порядок)* | Выкл. | Вкл.
Характеристики данных | Набор цветов | Оттенки серого** | Полный цвет |
Ресурсы аппаратуры | Скорость системы | Больше | Меньше |
Свободное место на жестком диске | Много | Мало
Свободная память | Много | Мало
Работа программ | Запущенные приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не используется | Используется

| * Зависит от ПО принтера и используемого приложения.

| ** Оттенки серого - это использование только черных чернил для печати черно-белого изображения с плавными переходами от черного к белому.

[К началу]

## Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход выполнения) (только в Windows)

В Windows можно задать некоторые параметры скорости печати в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость и ход выполнения). Щелкните кнопку Speed & Progress (Скорость и ход выполнения) на вкладке Utility (Утилиты) ПО принтера. Откроется следующее диалоговое окно.

В этом окне есть следующие параметры, влияющие на скорость печати:

| Примечание:

Доступность отдельных функций зависит от модели принтера и используемой версии Windows.

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Чтобы быстрее печатать несколько копий документа, установите флажок High Speed Copies (Быстрое копирование). Скорость печати нескольких копий документа будет увеличена за счет использования дискового пространства в качестве кэша.

### EPSON Printer Port (Порт принтера) (только в Windows Me, 98, 95)

Если принтер подсоединен через параллельный порт, установите этот флажок для использования вместо стандартного порта Windows параллельного порта EPSON, оптимизированного для принтеров EPSON. Это увеличит скорость передачи данных (для принтеров EPSON). Скорость передачи данных через параллельный порт можно увеличить в еще большей степени, если включить режим DMA (см. далее).

#### Режим передачи DMA

Если параллельный порт используемого компьютера поддерживает режим ECP, для ускорения печати можно включить режим передачи DMA. Обратитесь к руководству по вашему компьютеру, чтобы определить, поддерживает ли он эти возможности.

Чтобы определить, нужно ли включать режим DMA, сравните сообщение под флажком EPSON Printer Port (Порт принтера) с сообщениями в следующей таблице и поступите соответствующим образом.

Сообщение | Действия
High Speed (DMA) Transfer enabled (Режим передачи с высокой скоростью (DMA) включен). | Режим DMA уже включен. Щелкните кнопку OK , чтобы закрыть это диалоговое окно.
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для повышения скорости передачи данных включите режим DMA). | Следуйте инструкциям, приведенным после таблицы.
(Нет сообщения) | Параметры параллельного порта этого компьютера не допускают использование режима DMA. Если, однако, изменить параметры параллельного порта в BIOS на "ECP" или "Enhanced", то режим DMA будет доступен. Обратитесь за инструкциями к руководству по компьютеру или производителю компьютера. После изменения параметров параллельного порта следуйте инструкциям, приведенным после таблицы. Примечание: Перед изменение параметров BIOS удалите ПО принтера при помощи значка Add/Remove Programs (Установка и удаление программ) в Панели управления. После изменения параметров BIOS снова установите ПО принтера.

Для установки режима передачи DMA:

| Дважды щелкните значок My Computer (Мой компьютер) на рабочем столе и откройте окно Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните значок System (Система) и щелкните вкладку Device Manager (Диспетчер устройств) .

| Дважды щелкните значок Ports (Порты) (COM & LPT) , затем - значок LPT1 . Если принтер подсоединен через другой порт, щелкните значок соответствующего порта.

| Щелкните вкладку Resources (Ресурсы) и сбросьте флажок Use automatic settings (Автоматическая настройка) . запишите значения параметров Input/Output Range (Диапазон ввода/вывода) в перечне ресурсов.

| Выберите из списка Setting based on (Конфигурации) параметры конфигурации, использующие эти значения параметров Input/Output Range (Диапазон ввода/вывода), и проверьте, что в списке присутствуют параметры Direct Memory Access channel (Канал DMA) и IRQ. В списке конфликтующих устройств должно значиться No conflicts (Конфликты не обнаружены).

| Щелкните кнопку OK , чтобы сохранить установленные параметры.

| Откройте еще раз диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход выполнения) и проверьте, что режим DMA включился.

|  | Примечание:

На некоторых компьютерах даже после этих действий режим DMA может остаться недоступным. Проконсультируйтесь у производителя компьютера относительно возможности включения на нем режима DMA.

[К началу]

## Диалоговое окно Port Configuration (Конфигурация порта) (только в Windows NT 4.0)

| Примечание:

Настройка порта достаточно сложна и должна производиться только опытными пользователями с правами администратора.

Если параллельный порт используемого компьютера поддерживает режим ECP, то можно установить значения параметров, влияющих на скорость печати, в диалоговом окне Port Configuration (Конфигурация порта), но сначала проверьте, что на компьютере установлен режим ECP (подробная информация о режиме ECP содержится в руководстве по компьютеру).

Чтобы открыть диалоговое окно Port Configuration (Конфигурация порта), щелкните кнопку Start (Пуск) и выберите пункты Settings (Параметры)и Printers (Принтеры). Выберите этот принтер и щелкните пункт Properties (Свойства) в меню File (Файл). Откроется окно драйвера принтера. Щелкните вкладку Ports (Порты) и щелкните кнопку Configure Port (Настроить порт). Откроется следующее диалоговое окно.

Щелкните вкладку для порта, к которому подсоединен принтер, затем щелкните кнопку Port Configuration (Конфигурация порта) .

| Примечание:

Если принтер подсоединен к порту LPT1, будет доступна только вкладка LPT1 .

На этой вкладке есть следующие параметры:

#### Resource settings (Ресурсы) (IRQ и DMA)

Если принтер подсоединен к портам LPT2 или LPT3, при помощи параметров IRQ и DMA можно ускорить печать. Щелкните кнопку Change setting (Изменить параметры) и введите те же значения для IRQ и DMA, которые были введены для платы расширения. Подробная информация об определении IRQ и DMA содержится в документации по компьютеру.

#### Use DMA transfer (Использовать DMA)

Режим передачи DMA для пересылки данных на принтер может повысить скорость печати. Перед установкой флажка Use DMA Transfer (Использовать DMA) необходимо включить режим DMA в настройках компьютера. Подробная информация содержится в документации по компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Следующая